# Balises OPC

Une balise OPC est un nom symbolique applicable à la cellule d’une feuille de calcul d’un système de vision In-Sight pris en charge. La balise est visible par les clients OPC UA pour leur permettre d’accéder aux données de cellule In-Sight Easy Builder. Dans le cadre de l’implémentation d’OPC UA In-Sight, il existe deux types de balises OPC : les balises projet et les balises système.

Remarque : Vous pouvez créer 250 balises OPC maximum.
Remarque : OPC/UA ne prend pas en charge le déclenchement Industrial Ethernet pour déclencher le système de vision. Assurez-vous d’utiliser le déclenchement logiciel via OPC/UA avec la méthode TriggerManualAcquisition.

Une balise OPC peut représenter les types de données suivants :

- Booléen : représente des balises qui ne contiennent que des valeurs booléennes.
- Virgule flottante : représente des balises qui ne contiennent que des valeurs à virgule flottante.
- Entier : représente des balises qui ne contiennent que des valeurs entières.

- Chaîne de caractères : représente des balises qui ne contiennent que des chaînes de texte.

  Remarque :
  - La taille maximale des chaînes de texte est de 256 caractères.
  - Les chaînes de texte sont envoyées au client OPC au format Unicode.

L’accessibilité des balises OPC est gérée par les niveaux d’accès Lecture. La capacité des clients OPC UA à lire ou à écrire des données dans le fichier projet In-Sight dépend du niveau d’accès de la balise OPC. Un niveau d’accès Lecture signifie que vous pouvez seulement récupérer les valeurs des balises à partir du client OPC UA.