# Configuration du PLC SLMP

In-Sight Easy Builder prend en charge SLMP, un protocole usuel permettant d’établir des liaisons transparentes entre des équipements CC-Link IE et TCP/IP. L’application utilise ce protocole pour communiquer avec les PLC / MC des séries iQ-Q et FX de Mitsubishi installés sur le réseau. À l’inverse des communications Ethernet/IP et PROFINET, la communication SLMP entre In-Sight Easy Builder et les PLC/MC est initiée par le système de vision.

Procédez comme suit pour activer le protocole SLMP dans In-Sight Easy Builder.

1. Exécutez In-Sight Vision Suite et ouvrez l’utilitaire Ethernet industriel dans la fenêtre Utilitaires.
2. Sélectionnez SLMP dans la liste déroulante. La boîte de dialogue des paramètres du protocole ainsi que les onglets Adressage du périphérique s’affichent alors. Configurez la connexion en respectant les propriétés de votre réseau local. Consultez la rubrique Ethernet industriel – Paramètres SLMP de l’aide In-Sight Vision Suite pour en savoir plus.
3. Installez l’application GX Works sur le même PC que In-Sight Vision Suite.
4. Lancez l’application GX Works et configurez le système de vision In-Sight pour qu’il puisse communiquer avec le PLC/MC Mitsubishi. Consultez le manuel d’utilisation de GX Works pour plus d’informations.