# Ajout du Système de vision In-Sight à la configuration matérielle

Double-cliquez sur Devices & networks (Équipements et réseaux) dans le volet gauche de TIA Portal, puis sélectionnez l’onglet de la vue Network (Réseau) en haut de l’écran. Si vous avez effectué la procédure Importation du fichier GSD dans le catalogue, le système de vision In-Sight doit apparaître dans le catalogue sur le côté droit de la fenêtre, à l’emplacement suivant :

Autres périphériques de champ => PROFINET IO => Contrôleurs => Cognex Corp. => Systèmes de vision Cognex => In-Sight Système de vision

Une fois que vous avez trouve lé système de vision à l’emplacement indiqué ci-dessus, procédez comme suit pour l’ajouter à HW Config :

1. Glissez-déposez le système de vision à côté du PLC dans la vue réseau.

2. Créez une connexion entre le PLC et le système de vision en reliant les cases vertes des symboles du PLC et du système de vision tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.

3. Cliquez sur le symbole système de vision, puis sélectionnez General (Général) en bas et cliquez sur Ethernet Addresses (Adresses Ethernet). Cochez la case IP address is set directly at the device (L’adresse IP est définie directement sur le périphérique) et décochez la case en face de Generate PROFINET device name automatically (Générer automatiquement le nom du périphérique PROFINET). Pour le nom du périphérique PROFINET, entrez le même que celui qui a été défini pour Nom de station dans In-Sight Vision Suite à la rubrique Configuration du Système de vision In-Sight.

   Remarque :

   Si l’option IP address set directly at the device (L’adresse IP est définie directement sur le périphérique) est cochée, le système conserve l’adresse IP du système de vision. Si l’option n’est pas cochée, son adresse IP est remplacée par une valeur fournie par le processeur.