# Composants de la fenêtre Séquence vidéo

La fenêtre Séquence vidéo se compose des éléments suivants :

Légende | Nom | Description
1 | Images | Les images enregistrées, composées des éléments suivants : Image Nom image Numéro de séquence Par défaut, le nom de l’image est Image. Le numéro de séquence de l’image est défini par le compteur. Doublez-cliquez sur l’image pour la lire. Passez la souris sur le nom de l’image pour voir l’emplacement du fichier correspondant, ainsi que la date et l’heure de l’enregistrement. Vous pouvez voir deux types de contours autour des images : Contour bleu : Marqueur de sélection, indique les images sélectionnées par l’utilisateur. Contour jaune : Marqueur de position de lecture, indique la dernière image lue sur la séquence vidéo.
2 | Dossier | Ouvre la boîte de dialogue Rechercher un dossier dans laquelle vous pouvez choisir l’emplacement auquel les images sont enregistrées ou à partir duquel elles sont chargées. Si vous ne sélectionnez aucun dossier, In-Sight Easy Builder enregistre par défaut les images dans le répertoire suivant : <C>:\Documents\In-Sight Vision Suite\In-Sight\Filmstrip
3 | Nom d’image | Spécifie le nom de l’image. La valeur par défaut est Image. Pour définir un nouveau nom de cadre, entrez celui-ci dans la zone.
4 | Compteur | Indique le numéro de séquence des images. La séquence vidéo renseigne automatiquement ce champ en comptant les images enregistrées ou chargées. Cette valeur augmente d’une unité après chaque enregistrement. Vous pouvez écraser cette valeur en entrant un nouveau nombre, ou l’augmenter/diminuer par incréments avec les touches fléchées. La numérotation s’effectue de 0 et à 9999. Si le compteur atteint 9999, il revient à 0. Si vous écrasez la valeur, le comptage commence à partir du nombre que vous avez défini. Par exemple, si vous entrez 50 dans cette zone, le numéro de séquence 50 est affecté à la prochaine image enregistrée et la valeur du compteur passe à 51.
5 | Format du fichier | Indique le format de fichier image pour les images enregistrées. Pour enregistrer les fichiers image, vous avez le choix entre les formats .bmp et .jpg. Le format de fichier par défaut est .bmp.
6 | Enregistrement | Vous pouvez enregistrer de nouvelles images avec cette fonction. Lorsque le mode Enregistrement est activé, le bouton clignote, indiquant que la fonction est prête pour l’acquisition d’images. Cliquez une nouvelle fois sur le bouton pour désactiver le mode Enregistrement.
7 | Délai (ms) | Indique le délai en millisecondes, c’est-à-dire l’intervalle de temps entre une image et la suivante. La valeur par défaut est de 200 millisecondes. La valeur minimale est de 0 ms, ce qui signifie qu’il n’y a pas de délai entre les images pendant la lecture. La valeur maximale est de 60 secondes (60 000 ms).
8 | Lecture de la première image | Cliquez sur ce bouton pour lire toutes les images, en commençant par la première.
9 | Lecture de l’image suivante | Cliquez sur ce bouton pour lire toutes les images, en commençant par l’image actuellement sélectionnée ou lue.
10 | Lecture en boucle | Cliquez sur ce bouton pour activer la lecture en boucle. Cliquez ensuite sur le bouton Lecture de l’image suivante pour lire les images en boucle. Lorsque la lecture atteint la dernière image de la séquence vidéo, la lecture reprend automatiquement à la première image. Cliquez sur le bouton Arrêter pour terminer la lecture en boucle.
11 | Arrêter | Arrête la lecture de la séquence vidéo.
12 | Lire la première image | Affiche la première image de la séquence vidéo.
13 | Lire l’image précédente | Affiche l’image précédente, avant l’image en cours.
14 | Lire l’image suivante | Affiche l’image suivante, après l’image en cours.
15 | Lire la dernière image | Affiche la dernière image de la séquence vidéo.