# Glisser-déposer des propriétés d’acquisition sur des pages Web

Vous pouvez créer rapidement des Éléments de pages Web sur une Page Web et ainsi configurer l’acquisition d’images et modifier les propriétés d’acquisition alors que le projet est en ligne.

Il suffit de glisser-déposer les balises de la Fenêtre Balises (les balises publiées se trouvent dans la catégorie Devices > cam0) sur la Page Web.

- Si vous faites glisser une balise de propriété d’acquisition spécifique de la fenêtre Balises vers la page Web, l’adaptateur crée l’élément de page Web correspondant à la propriété. Le tableau suivant présente une liste des propriétés d’acquisition actuellement prises en charge, ainsi que des informations supplémentaires sur leur fonction et les noms et libellés par défaut des éléments de page Web créés pour celles-ci.

Remarque : Les éléments de page Web créés utilisent les métadonnées des paramètres d’acquisition qui leur sont associés. Cela signifie, par exemple, que les Entrées utilisateur des pages Web héritent des valeurs minimale et maximale de leurs propriétés d’acquisition respectives. En outre, tous les noms et libellés des contrôles de la page Web héritent du nom de la balise.

Propriété | Utilisation | Contrôles de pages Web
Modèle réel de la caméra | Indique le type de modèle de l’appareil. | Zone de texte
Retard | Définit le délai (0-10000 millisecondes ; par défaut = 0) entre le moment où un déclencheur pour acquérir une image est reçu, et le moment où le dispositif commence l’acquisition de l’image. Aucun déclencheur supplémentaire n’est accepté pendant ce délai, et tout déclencheur reçu pendant cette période génère un événement « Déclenchement manqué ». La valeur de cette propriété est un nombre entier. | Entrée numérique
Exposition | Définit la durée d’exposition. Lorsque le dispositif reçoit un signal de déclenchement d’acquisition d’image, la lumière est intégrée dans le capteur d’image pendant la durée indiquée. Les durées relativement courtes sont plus adaptées en cas de déplacement de la pièce, mais elles requièrent une ouverture plus importante de l’objectif ou une valeur Gain plus élevée pour obtenir une intensité correcte de l’image. La plage de valeurs dépend du modèle de la caméra. La valeur de cette propriété est un nombre entier. | Entrée numérique
Gain | Définit le gain de l’étage amplificateur précédant la conversion analogique/numérique. La plage de valeurs dépend du modèle de la caméra. La valeur de cette propriété est un nombre entier. | Entrée numérique
Nombre de lignes | Définit le nombre de lignes provenant du capteur d’image à transférer vers la mémoire du dispositif. Cette option permet de créer des acquisitions d’images partielles, où seul un nombre déterminé de lignes d’images est utilisé pour créer l’image de sortie. La plage de valeurs dépend du modèle de la caméra et de sa résolution. La valeur de cette propriété est un nombre entier. | Entrée numérique
Offset | Définit un niveau de courant continu (CC) ajouté ou soustrait du signal analogique du dispositif avant la conversion analogique/numérique. Le paramètre Offset affecte la luminosité et l’obscurité de l’image, tout en conservant la plage dynamique de l’image. La plage de valeurs dépend du modèle de la caméra et de sa résolution. La valeur de cette propriété est un nombre entier. | Entrée numérique
Orientation | Définit l’orientation de l’image. 0 = Normale (par défaut) 1 = Image miroir horizontale 2 = Tournée verticalement 3 = Rotation à 180 degrés Les valeurs disponibles pour cette propriété dépendent du modèle de la caméra. | Zone de sélection
Modèle de caméra du projet | Indique le nom de l’appareil défini dans le projet. | Zone de texte
Ligne de départ | Définit la première ligne à transférer du capteur d’image vers la mémoire du dispositif. La plage de valeurs dépend du modèle de la caméra. La valeur de cette propriété est un nombre entier. | Entrée numérique
Activation du déclencheur | Définit la durée (0-65,535 millisecondes ; par défaut = 0,5) pendant laquelle le déclencheur d’entrée doit rester actif pour être reconnu comme un déclencheur valide, lorsque la propriété Mode de déclenchement est définie sur Caméra. Ce paramètre impose un délai, avant la reconnaissance d’un déclencheur valide, d’une durée spécifiée. Par exemple, si la valeur est de 1 milliseconde, le déclenchement direct du dispositif doit être maintenu pendant au moins 1 milliseconde pour qu’une acquisition soit déclenchée. La valeur de cette propriété est un nombre entier. | Entrée numérique
Mode de déclenchement | Définit le type de déclenchement du dispositif pour acquérir une image (Camera, Internal, Factory Floor Protocol, DiscreteInput0-4 ; par défaut = Internal). | Zone de texte