# Image Fonctions Vision Data Access (VDA)

Cette rubrique liste les Fonctions Vision Data Access (VDA) qui font référence à une structure de données Image comme premier paramètre.

Fonction | Description
--- | ---
GetArea(Image, [Index]) | Renvoie le nombre de pixels traités dans une zone. La structure Image doit être créée par une fonction FindCircleDefects.
GetBrightPixelCount(Image) | Renvoie le nombre de pixels au-dessus du seuil. La structure Image doit être créée par une fonction FindCircleDefects.
GetDarkPixelCount(Image) | Renvoie le nombre de pixels en dessous du seuil. La structure Image doit être créée par une fonction FindCircleDefects.
GetHeight(Image, [Index]) | Renvoie une valeur de hauteur.
GetPixelValue(Image, Repère, Point) | Renvoie le niveau de gris, compris entre 0 et 255, d’un point spécifié dans une image.
GetRegion(Image) | Renvoie une structure de données Region contenant les coordonnées de la région de la fonction Image référencée. La sortie peut être utilisée comme référence de paramètre Région externe pour les Outils de vision qui prennent en charge le paramètre Région externe.
GetString(Image) | Renvoie la chaîne envoyée à un système In-Sight esclave lorsqu’il reçoit un signal de déclenchement réseau d’un système In-Sight maître. La structure de données Image par défaut dans la cellule A0 du système maître doit contenir une chaîne dans son paramètre Données maître.
GetThresh(Image) | Renvoie la valeur de seuil binaire actuelle. La fonction GetThresh doit faire référence à une structure de données Image créée par la fonction Filter (le type de filtre doit être défini sur Binariser, Distance en niveaux de gris ou Accentuer).
GetWidth(Image, [Index]) | Renvoie une valeur de largeur.
GetX(Image, [Index1], [Index2]) | Renvoie l’abscisse.
GetY(Image, Index) | Retourne l’ordonnée.