# Codes d’identification des erreurs

Ce tableau résume les codes d’identification des erreurs.

Bit | Code d’identification | Description
--- | --- | ---
0x 0 0 0 0 | Pas d’erreur | Aucune erreur ne s’est produite.
0x 0 1 0 0 | Déclencheur défini alors que son utilisation est désactivée | Se produit lorsque le bit de déclenchement est activé alors que le bit d’activation de déclencheur est désactivé et que le paramètre Déclencheur de la fonction AcquireImage est réglé sur Externe, Réseau ou Ethernet industriel.
0x 0 1 0 1 | Déclenchement en mode hors ligne | Se produit lorsque le bit de déclenchement est activé alors que le système de vision est hors ligne.
0x 0 4 0 0 | Erreur d’exécution en cours | Se produit lorsque le bit Exécuter la commande est activé et que le bit Exécution en cours est toujours activé.
0x 0 4 0 1 | Demande de chargement de projet alors que le système est en ligne | Se produit lorsqu’une commande de chargement de projet est émise alors que le système de vision est en ligne.
0x 0 4 0 2 | La demande de chargement de projet n’existe pas sur la caméra. | Se produit lorsque numéro de projet envoyé dans le champ Commande n’existe pas comme préfixe de projet sur le système de fichiers de la caméra. Par exemple, si vous envoyez Commande = 123, mais qu’il n’y a aucun projet sur la caméra qui contient 123xxxxx.job.