# Configuration PLC EtherNet/IP

Le système de vision In-Sight prend en charge EtherNet/IP, un protocole de niveau application, implémenté tout en haut des couches Ethernet TCP/IP et UDP/IP. Il partage son modèle d’objet avec ControlNet et DeviceNet via le Protocole industriel commun (PIC).

EtherNet/IP fournit une variété d’options de messages et services pour le transfert de données et d’E/S sur Ethernet. Tous les périphériques sur un réseau Ethernet/IP présentent leurs données au réseau comme des séries de valeurs de données appelées attributs. Les attributs peuvent être regroupés avec d’autres valeurs de données dans des ensembles appelés Assemblages.

Effectuez les étapes suivantes pour activer EtherNet/IP :

1. Exécutez In-Sight Vision Suite. Dans le volet des périphériques (1), sélectionnez le système de vision que vous voulez configurer, puis cliquez sur le bouton Ethernet industriel dans l’onglet Utilitaires (2).

   La boîte de dialogue Configuration de l’Ethernet industriel apparaît alors.

   Conseil :
   - Si vous êtes déjà connecté à un site système de vision et que l’adaptateur est ouvert, cliquez sur le bouton (Accueil) dans le coin supérieur gauche de la fenêtre de l’application pour passer à l’interface In-Sight Vision Suite. Ensuite, sélectionnez le site système de vision que vous souhaitez configurer et ouvrez la boîte de dialogue Network Settings (Paramètres réseau) comme décrit ci-dessus.
   - Vous ne pouvez pas configurer système de visions auquel vous êtes déjà connecté (en d’autres termes, pour lequel la fenêtre de l’adaptateur est déjà ouverte). Les utilitaires disponibles (y compris l’utilitaire Paramètres réseau) ne sont activés que si vous n’êtes pas connecté à ce périphérique.

2. Dans le menu déroulant, sélectionnez Ethernet/IP comme protocole à utiliser. Cliquez sur OK pour appliquer vos modifications.

   Conseil : Si vous modifiez ce paramètre d’un autre protocole (tel que PROFINET) à Ethernet/IP, la boîte de dialogue peut vous inviter à redémarrer système de vision.

3. Installez le fichier EDS (Electronic Data Sheets) pour le système de vision, qui est installé avec le logiciel In-Sight. Consultez la rubrique Installation des fichiers EDS pour obtenir des instructions détaillées.

4. Installez l’application RSLogix5000 ou Studio5000 sur le même PC que celui sur lequel le logiciel In-Sight est exécuté.

5. Configurez le logiciel Rockwell de manière à ce qu’il reconnaisse In-Sight système de vision. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Établissement de la connexion depuis le profil généré par EDS.

6. Consultez la rubrique Obtenir les données depuis un système de vision In-Sight pour en savoir plus sur la façon de récupérer des données d’un système de vision In-Sight et les envoyer vers un PLC ControLogix.
7. Consultez la rubrique Envoyer des données sur un système de vision In-Sight pour en savoir plus sur la façon d’envoyer des données depuis un PLC ControLogix vers un système de vision In-Sight.