# En ligne et hors ligne

Il existe deux modes de fonctionnement de In-Sight système de vision :

- Hors ligne

  Lorsqu’il est hors ligne, In-Sight Easy Builder offre des capacités d’édition complètes et vous permet de créer, d’enregistrer, de charger ou de modifier des projets. En mode hors ligne, In-Sight système de vision n’accepte que les déclenchements manuels et ne peut pas communiquer avec d’autres appareils.

- En ligne

  Lorsqu’il est en ligne, In-Sight Easy Builder est en lecture seule et vous ne pouvez pas créer, enregistrer, charger ou modifier des projets. En mode en ligne, In-Sight système de vision accepte les déclenchements et peut communiquer avec d’autres appareils.

Une case située dans le coin inférieur droit de l’écran indique l’état de système de vision.

Hors ligne s’affiche lorsque système de vision est en mode hors ligne.

En ligne avec un éclair sur fond vert s’affiche lorsque le système est en mode en ligne.

Pour voir l’état de chaque sous-système, survolez la case Hors ligne/En ligne. Cette section indique également, par un cercle gris placé à côté du sous-système, si l’un des sous-systèmes empêche l’adaptateur de passer en ligne. La caméra passe en ligne uniquement si tous les sous-systèmes sont en ligne.

En cas de passage réussi au mode en ligne, tous les cercles sont en vert.

Sous-systèmes :

- Opérateur : Lorsque le bouton Opérateur affiche le mode hors ligne, l’ensemble du système In-Sight système de vision est hors ligne.
- E/S discrète : L’état de ce sous-système est lié à la ligne d’entrée En ligne/Hors ligne. Une entrée En ligne/Hors ligne désactivée fait basculer système de vision hors ligne.
- Commentaires d’usine : Les protocoles d’atelier en service contrôlent l’état du sous-système. Les Commentaires d’usine sont en ligne par défaut. Si vous mettez le sous-système hors ligne, système de vision passe à hors ligne.
- Mode natif : Le système en mode natif contrôle ce sous-système. Le sous-système en mode natif est en ligne par défaut. Si vous mettez le sous-système hors ligne, système de vision passe à hors ligne.

Lorsque le système est en mode hors ligne en raison du mode natif ou des E/S discrètes, le système passe en mode hors ligne forcé.

Pour faire passer l’état de l’opérateur entre les modes en ligne et hors ligne, cliquez sur En ligne dans la barre de menus ou appuyez sur les touches Ctrl+F8.

Le bouton En ligne s’illumine en vert lorsque le système est en mode en ligne.

Si le système est en mode hors ligne, le bouton En ligne n’est pas illuminé en vert, mais le texte du bouton reste indiqué par En ligne.