# OPC UA

OPC UA (Open Platform Communications – Unified Architecture) est un protocole de communication moderne, développé par l’OPC Foundation, proposant une architecture ouverte, sécurisée et indépendante de la plateforme aux périphériques et systèmes industriels. Le système de vision In-Sight 2800 fait office de serveur OPC UA et peut communiquer directement avec un client OPC UA, sans avoir besoin d’un matériel supplémentaire.

Pour plus d’informations sur le serveur OPC In-Sight classique, reportez-vous à l’aide du serveur OPC In-Sight® classique.

Le client OPC UA peut accéder aux données suivantes des systèmes In-Sight :

- Valeurs des cellules
- Nom du projet actif
- État En ligne (notamment NativeOnline)

Outre la récupération des données, le serveur OPC UA In-Sight permet aux clients OPC UA de réaliser les opérations suivantes :

- Charger un projet
- Basculer en mode en ligne

Remarque : Il incombe au concepteur de l’application de limiter l’accès aux balises exposées du serveur, telles que l’écriture d’un nouveau fichier projet, l’écriture dans une cellule ou le changement d’état En ligne/Hors ligne d’un système de vision.

De plus, vous pouvez configurer le client OPC pour surveiller les modifications des valeurs des nœuds AddressSpace (ou « éléments surveillés »). Plutôt que de scruter constamment des modifications de ces valeurs, vous pouvez créer des abonnements aux nœuds afin de surveiller ces éléments. En cas de changement, l’abonnement génère et transfère une notification au client OPC UA. Le nombre de sessions, de clients et de nœuds pris en charge pour les éléments surveillés dépend du système de vision.