# Fixture

Crée une structure de repère.

## Fixture – Entrées

Paramètre | Description
Image | Cet argument doit faire référence à une cellule de feuille de calcul contenant une structure de données Image valide. Par défaut, la cellule référencée est $A$0, et elle contient la structure de données Image renvoyée.
Fixture | Détermine le système de coordonnées de l’image dans lequel est défini le repère.
X | Le décalage en x.
Y | Le décalage en y.
Thêta | La rotation par rapport à l’axe X de l’image, dans le système de coordonnées de l’image (+/-360 degrés dans le sens horaire).
Afficher | Détermine le mode d’affichage du point de repère superposé à l’image.
0 = masquer tout (par défaut) | Le point de repère n’est pas affiché, à moins que la cellule contenant la fonction Fixture ne soit en surbrillance dans le tableur.
2 = graphiques d’entrée uniquement | Le point de repère est toujours affiché.

## Fixture – Sorties

Renvoie | Une structure de données Repère, ou #ERR si l’un des paramètres d’entrée est non valide.
Résultats | Lorsque Repère est insérée dans une cellule, les Fonctions Vision Data Access (VDA) Structures suivantes sont automatiquement insérées dans la feuille de calcul pour créer le tableau de résultats :
Label | Fonction | Description
X | GetX(Fixture) | Renvoie l’offset en X du repère (coordonnées de l’image).
Y | GetY(Fixture) | Renvoie l’offset en Y du repère (coordonnées de l’image).
Angle | GetAngle(Fixture) | Renvoie l’angle d’orientation, dans les coordonnées de l’image.