# Mots du bloc de sortie

Le bloc de mots de Sortie est un signal en sortie du système de vision et en entrée du PLC/MC. Il est lu à chaque fois que le bit Définir données utilisateur passe de 0 à 1, ou en cas de changement dans le projet. L’utilisation des mots du bloc Sortie est récapitulée dans le tableau suivant.

Remarque : Pour obtenir une description détaillée des signaux, consultez la rubrique Signaux des communications industrielles.

Octets | Signal
0 .. 1 | N° du projet actuel : 0x0000 : Commande réussie/Échec inconnu. 0x0002 : Mauvaise commande (ID de commande invalide ou numéro de tâche spécifié inexistant). 0x208D : Requête incompatible avec l’état du système (selon que le Traitement est activé ou non). Par exemple, cette sortie est renvoyée lorsque vous essayer de modifier un programme/une tâche sans désactiver le Traitement au préalable. L’état du Traitement est indiqué par le bit 6 de l’octet 0 du bloc de bits État.
2 .. 3 | Code d’erreur
4 .. 5 | Code de résultat de commande
6 .. 7 | ID d’acquisition
8 .. 9 | ID d’inspection
10 .. 11 | Code de résultat d’inspection
12 .. 1920 | Résultats d’inspection