# Assemblage d’entrée EtherNet/IP : instance 14

Remarque : Pour obtenir des descriptions détaillées des signaux, consultez Signaux des communications industrielles.

Instance | Octet | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
14 | 0 | En ligne | En pause | Réservé | Erreur d’acquisition | Réservé | AR déclenchement | Déclenchement prêt
1 | Erreur | Échec de la commande | Commande terminée | Commande en cours d’exécution | Résultats valides | Mémoire tampon de résultats saturée | Fin d’inspection | Système prêt
2 | Réservé | Succès | Exposition terminée | Réservé | AR définir les données utilisateur
3 | AR événement externe 7 | AR événement externe 6 | AR événement externe 5 | AR événement externe 4 | AR événement externe 3 | AR événement externe 2 | AR événement externe 1 | AR événement externe 0
4 .. 5 | ID d’erreur (nombre entier de 16 bits)
6 .. 7 | Code de résultat de commande (nombre entier de 16 bits)
8 .. 9 | Réservé (nombre entier de 16 bits)
10 .. 11 | ID d’acquisition (nombre entier de 16 bits)
12 .. 13 | ID d’inspection (entier de 16 bits)
14 .. 15 | Code de résultat d’inspection (nombre entier de 16 bits)
16 .. 499 | Résultats d’inspection 0 - 483