# Contraste

L’outil Contraste vous permet de déterminer si une caractéristique est présente ou absente en fonction de la valeur de contraste des pixels, ou de la différence entre la valeur moyenne des niveaux de gris des pixels clairs et la valeur moyenne des niveaux de gris des pixels foncés, dans la région définie.

L’outil Contraste est utile lorsque la caractéristique d’une bonne pièce comprend des zones claires et/ou sombres très distinctes par rapport à celle d’une mauvaise pièce. Par exemple, vérification de la présence d’impressions foncées sur une étiquette blanche.

Pour ajouter l’outil Contraste à votre projet :

1. Ouvrez la palette d’outils Inspection, développez le groupe d’outils Présence/absence, puis sélectionnez l’outil Contraste.

2. Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, définissez la région en redimensionnant et en repositionnant le cadre sur l’écran d’acquisition. Vous pouvez modifier la forme du cadre avec la liste déroulante Rechercher forme sur la droite. Les formes disponibles sont le rectangle, le cercle, l’anneau et le polygone.

3. Vous pouvez également ajouter une sous-région à votre région de modèle pour masquer les caractéristiques non pertinentes ou déroutantes. Pour cela, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’affichage de l’acquisition et sélectionnez Ajouter une sous-région > Forme dans le menu déroulant. Par défaut, la sous-région est ajoutée à la région du modèle, mais vous pouvez la soustraire. Pour cela, faites un clic droit sur l’écran d’acquisition et sélectionnez Opération de sous-région > Soustraire dans le menu déroulant.

4. Cliquez sur OK.

Pour ajuster les limites de la gamme :

Activez le commutateur Normale/Inversée pour modifier la façon dont le résultat de l’outil est généré. Sur Normale, l’outil produit un résultat positif si la valeur de contraste se situe entre les valeurs minimale et maximale définies. Sur Inversée, l’outil produit un résultat positif si la valeur de contraste se situe à l’extérieur des valeurs minimale et maximale définies.

Ajustez la plage de validité en modifiant le nombre minimum et maximum des valeurs de contraste à l’aide des curseurs ou entrez les valeurs numériques dans les cases situées sous le curseur.

Cliquez sur Définir Min/Max pour utiliser des valeurs minimale et maximale de contraste calculées automatiquement. Les valeurs minimales et maximales calculées automatiquement sont inférieures et supérieures de 10 % à la valeur courante de contraste de la région définie lorsque vous ajoutez l’outil ou cliquez sur le bouton Définir Min/Max.