# Configuration du Système de vision In-Sight

La première étape pour configurer la communication entre un système de vision In-Sight et le PLC est d’activer la communication PROFINET sur le système de vision. Pour configurer alors configurer alors le système de vision, procédez comme suit :

1. Exécutez In-Sight Vision Suite.

2. Dans le volet des périphériques, cliquez sur le système de vision que vous voulez configurer pour le sélectionner.

3. Une fois le système de vision sélectionné, les utilitaires disponibles s’affichent au bas de la fenêtre In-Sight Vision Suite. Cliquez sur Ethernet industriel pour démarrer l’utilitaire de configuration Ethernet industriel.

4. Sélectionnez le protocole PROFINET dans la liste déroulante. Une fois sélectionné, des options supplémentaires apparaissent dans la fenêtre.

5. Cochez la case Activer nom de station PROFINET, puis entrez IS2800System dans la zone de texte Nom de station. Une fois terminé, cliquez sur OK ou sur Redémarrage pour appliquer les changements.

Remarque : Si, avant ce changement, le système de vision a utilisé une configuration Ethernet industriel différente, le système de vision doit être redémarré à l’aide du bouton Redémarrage.