# Luminosité

L’outil Luminosité vous permet de déterminer si une caractéristique est présente ou absente en fonction de la valeur moyenne des niveaux de gris, ou luminosité, des pixels de la région définie.

L’outil Luminosité est utile dans les cas où une caractéristique d’une pièce conforme est beaucoup plus foncée ou plus claire que la caractéristique d’une pièce non conforme. Les augmentations ou diminutions de la luminosité d’une caractéristique représentent une bonne indication de la présence ou de l’absence d’une pièce. Par exemple, vous pouvez rapidement vérifier la présence ou l’absence d’un bouchon de bouteille de couleur claire en mesurant la luminosité dans cette région.

Pour ajouter l’outil Luminosité à votre projet :

1. Ouvrez la palette d’outils Inspection, développez le groupe d’outils Présence/absence, puis sélectionnez l’outil Luminosité.

2. Dans la boîte de dialogue, définissez la région en redimensionnant et en repositionnant le cadre sur l’écran d’acquisition. Vous pouvez modifier la forme du cadre avec la liste déroulante Rechercher forme sur la droite. Les formes disponibles sont le rectangle, le cercle, l’anneau et le polygone.

3. Vous pouvez également ajouter une sous-région à votre région de modèle pour masquer les caractéristiques non pertinentes ou déroutantes. Pour cela, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’affichage de l’acquisition et sélectionnez Ajouter une sous-région > Forme dans le menu déroulant. Par défaut, la sous-région est ajoutée à la région du modèle, mais vous pouvez la soustraire. Pour cela, faites un clic droit sur l’écran d’acquisition et sélectionnez Opération de sous-région > Soustraire dans le menu déroulant.

4. Cliquez sur OK.

Pour ajuster les limites de la gamme :

Activez le commutateur Normale/Inversée pour modifier la façon dont le résultat de l’outil est généré. Sur Normale, l’outil produit un résultat positif si la valeur de luminosité se situe entre les valeurs minimale et maximale définies. Sur Inversée, l’outil produit un résultat positif si la valeur de luminosité se situe à l’extérieur des valeurs minimale et maximale définies.

Ajustez la plage de validité en modifiant le nombre minimum et maximum des valeurs de niveaux de gris à l’aide des curseurs ou entrez les valeurs numériques dans les cases situées sous le curseur. Pour vous aider à déterminer les valeurs optimales des niveaux de gris, passez le curseur sur un pixel de l’écran d’acquisition pour voir sa valeur approximative dans le coin inférieur droit de l’écran. Les parenthèses contiennent les coordonnées du pixel. La valeur de niveau de gris du pixel est indiquée après le signe =.

Cliquez sur Définir Min/Max pour utiliser des valeurs minimale et maximale de niveaux de gris calculées automatiquement. Les valeurs minimales et maximales calculées automatiquement sont inférieures et supérieures de 10 % à la valeur moyenne de niveaux de gris de la région définie lorsque vous ajoutez l’outil ou cliquez sur le bouton Définir Min/Max.