# Bits du bloc d’état

Le bloc de bits État permet d’indiquer l’état actuel du système de vision. Il est mis à jour par le scanner SLMP dès que le protocole démarre puis à chaque changement d’état. Le bloc de bis État est constitué de 112 bits. Certains bits sont réservés.

L’utilisation des bits du bloc État est récapitulée dans le tableau suivant. Ce tableau présente également les bits réservés.

Remarque : Pour obtenir une description détaillée des signaux, consultez la rubrique Signaux des communications industrielles.

Octet | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
0 | En ligne | Modèle : hors ligne | Modèle : hors ligne | Erreur d’acquisition | Réservé | Déclenchement Ack | Déclenchement prêt
1 | Erreur | Échec de la commande | Commande terminée | Commande en cours d’exécution | Résultats valides | Mémoire tampon de résultats saturée | Fin d’inspection | Réservé
2 | Réservé | Succès du projet | Exposition terminée | Réservé | Chaîne de commande Ack | Définir les données utilisateur Ack
3 | Événement externe Ack 7 | Événement externe Ack 6 | Événement externe Ack 5 | Événement externe Ack 4 | Événement externe Ack 3 | Événement externe Ack 2 | Événement externe Ack 1 | Événement externe Ack 0