# Communication

L’étape d’application Communication vous permet de configurer vos paramètres de connexion et d’écriture de fichiers.

Les paramètres suivants sont disponibles dans l’étape d’application Communication :

- Les paramètres Serveur FTP vous permettent de connecter votre appareil à un serveur FTP.
- Les paramètres Écrire image vous permettent de définir les conditions et les propriétés d’écriture des images dans le fichier.
- Les paramètres Écrire fichier vous permettent de définir les conditions et les propriétés d’écriture des rapports de projet dans le fichier.
- Les paramètres Écriture TCP/IP vous permettent de définir les conditions et les propriétés d’écriture des fichiers par le biais d’une connexion TCP/IP.
- Les paramètres Ethernet industriel vous permettent de configurer un flux d’entrée et de sortie sur Ethernet/IP, PROFINET ou SLMP.

Configurer les paramètres du serveur FTP :

Paramètre | Description
--- | ---
Serveur | Indiquez l’adresse du serveur FTP auquel vous souhaitez connecter votre appareil.
Nom d’utilisateur | Indiquez un nom d’utilisateur valide pour le serveur FTP.
Mot de passe | Indiquez le mot de passe pour le nom d’utilisateur donné.

Configurer les paramètres d’écriture d’image :

Paramètre | Description
--- | ---
Activé | Active ou désactive l’écriture d’image. Vous pouvez également utiliser l’icône de lien à côté du commutateur pour associer une propriété booléenne de l’outil, l’écriture de l’image est donc conditionnée à la valeur de cette propriété.
Stockage | Sélectionnez le lecteur de stockage sur lequel vous souhaitez que votre appareil écrive les images. Les options disponibles sont les suivantes : Périphérique local Serveur FTP
Chemin d’accès du fichier | Définissez le chemin d’écriture de l’image sur le disque de stockage sélectionné.
Nom du fichier | Définissez le nom de fichier que vous souhaitez que votre appareil utilise lors de l’écriture des images.
Type de fichier | Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez que votre appareil utilise pour écrire des images. Les options disponibles sont les suivantes : BMP JPEG
Valeur max. ajoutée | Définissez la valeur maximale du suffixe que l’appareil ajoute au nom du fichier pour chaque image.
Graphiques superposés | Lorsque vous activez les graphiques superposés, système de vision enregistre l’image et un fichier SVG qui inclut les graphiques. Ouvrez le fichier SVG dans un navigateur pour voir l’image et les graphiques superposés.

Configurer les paramètres d’écriture de fichier :

Paramètre | Description
--- | ---
Activé | Active ou désactive l’écriture de fichiers. Vous pouvez également utiliser l’icône de lien à côté du commutateur pour associer une propriété booléenne de l’outil, l’écriture de fichier est donc conditionnée à la valeur de cette propriété.
Stockage | Sélectionnez le lecteur de stockage sur lequel vous souhaitez que votre appareil écrive les fichiers. Les options disponibles sont les suivantes : Périphérique local Serveur FTP
Chemin d’accès du fichier | Définissez le chemin d’écriture du fichier sur le disque de stockage sélectionné.
Nom du fichier | Définissez le nom de fichier que vous souhaitez que votre appareil utilise lors de l’écriture des fichiers.
Type de fichier | Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez que votre appareil utilise pour écrire des fichiers. Les options disponibles sont les suivantes : TXT HTML XML CSV
Ajouter horodatage | Activez ou désactivez l’ajout d’un horodatage à chaque fichier.
Format de l’horodatage | Définissez le format de l’horodatage en utilisant MM, JJ et AA dans votre ordre de préférence.
Aperçu du nom du fichier | Affiche un aperçu du nom du fichier en fonction des paramètres de nom de fichier et d’horodatage.
Type à écrire | Définit le comportement lorsqu’un fichier du même nom existe déjà : Écraser – remplace le contenu précédent du fichier par le nouveau contenu. Ajouter – ajoute le nouveau contenu au contenu existant dans le fichier.
Contenu du fichier | Cliquez sur Format chaîne... pour ouvrir une boîte de dialogue au centre de l’écran, dans laquelle vous pouvez configurer le contenu des fichiers :
Paramètres | Description
--- | ---
Début/fin | Texte entête : indiquez la chaîne de caractères à inclure au début des fichiers. Texte de fin : indiquez la chaîne de caractères à inclure à la fin des fichiers. Terminaisons : indiquez les caractères de fin de ligne : Retour chariot (CR) Saut de ligne (LF) CR+LF
Utiliser séparateur | Utiliser séparateur : active ou désactive les délimiteurs dans les fichiers. Si cette option est activée, utilisez les cases d’option pour sélectionner l’un des types de délimiteurs suivants : Standard : Virgule Espace Tabulation Point-virgule Under score Autre
Arguments | Ajoutez les rapports de propriétés des outils à vos arguments pour les inclure dans vos fichiers. Cliquez sur Ajouter ou appuyez sur A pour ouvrir la liste déroulante des propriétés de l’outil, et sélectionnez la propriété que vous souhaitez associer. Pour supprimer une propriété d’outil de la liste des arguments, sélectionnez la propriété et cliquez sur Supprimer. Pour modifier l’ordre des propriétés d’outil dans la liste des arguments, sélectionnez une propriété et cliquez sur Haut ou Bas.
Sortie | La zone de texte Sortie affiche un aperçu du contenu du fichier conformément à vos paramètres.

Configurer les paramètres d’écriture TCP/IP :

Activé | Active ou désactive l’écriture de fichiers. Vous pouvez également utiliser l’icône de lien à côté du commutateur pour associer une propriété booléenne de l’outil, l’écriture de fichier est donc conditionnée à la valeur de cette propriété.
Nom d’hôte | Indiquez le nom d’hôte de votre appareil.
Port | Indiquez le numéro de port que vous souhaitez que l’appareil utilise.
Délai d’attente | Indiquez la durée en secondes pendant laquelle l’appareil peut être inactif avant que la connexion ne soit interrompue.
Type de paquet | Sélectionnez le type de paquet en fonction des terminaisons de chaîne : Chaîne CR+LF Chaîne CR(13) Chaîne LF(10) Chaîne Nullchar(0) Chaîne avec terminaison personnalisée
Terminaison personnalisée | Définissez une terminaison de chaîne numérique personnalisée (0-255). Pour activer ce paramètre, réglez Type de paquet sur Chaîne avec terminaison personnalisée.
Taille de paquet maximale | Définissez la taille maximale des paquets.
Chaîne de sortie | Cliquez sur Format chaîne... pour ouvrir une boîte de dialogue au centre de l’écran, dans laquelle vous pouvez configurer le contenu des fichiers :
Paramètres | Description
--- | ---
Début/fin | Texte entête : indiquez la chaîne de caractères à inclure au début des fichiers. Texte de fin : indiquez la chaîne de caractères à inclure à la fin des fichiers. Terminaisons : indiquez les caractères de fin de ligne : Retour chariot (CR) Saut de ligne (LF) CR+LF
Utiliser séparateur | Utiliser séparateur : active ou désactive les délimiteurs dans les fichiers. Si cette option est activée, utilisez les cases d’option pour sélectionner l’un des types de délimiteurs suivants : Standard : Virgule Espace Tabulation Point-virgule Under score Autre : définissez un séparateur personnalisé
Arguments | Ajoutez les rapports de propriétés des outils à vos arguments pour les inclure dans vos fichiers. Cliquez sur Ajouter ou appuyez sur A pour ouvrir la liste déroulante des propriétés de l’outil, et sélectionnez la propriété que vous souhaitez associer. Pour supprimer une propriété d’outil de la liste des arguments, sélectionnez la propriété et cliquez sur Supprimer. Pour modifier l’ordre des propriétés d’outil dans la liste des arguments, sélectionnez une propriété et cliquez sur Haut ou Bas.
Sortie | La zone de texte Sortie affiche un aperçu du contenu du fichier conformément à vos paramètres.

Configurez les paramètres Ethernet industriel :

Paramètre | Description
--- | ---
Ordre des octets/mots | Spécifie l’ordre des bits des mots et des octets lus par la fonction.
0 = Big endian | Place l’octet le plus significatif en premier, et les octets suivants dans l’ordre décroissant.
1 = Little endian | Place l’octet le moins significatif en premier, et les octets suivants dans l’ordre croissant.
2 = Big endian avec interversion poids fort/ poids faible de mots de 16 bits | Applique le style d’octet « Big Endian », et change l’ordre des paires de mots pour les types de mots doubles. (Mots de 16 bits)
3 = Little endian avec interversion poids fort/ poids faible de mots de 16 bits | Applique le style d’octet « Little Endian », et change l’ordre des paires de mots pour les types de mots doubles. (Mots de 16 bits)
100 = par défaut | Utilise le paramètre par défaut.
Protocole cible | Sélectionnez le protocole Ethernet industriel que vous souhaitez utiliser : Aucun Ethernet/IP PROFINET SLMP
Contenu du tampon d’entrée/sortie | Cliquez sur Formater les tampons pour ouvrir une boîte de dialogue au centre de l’écran. Dans celle-ci vous pouvez configurer le contenu des tampons d’entrée et de sortie :
Paramètres | Description
--- | ---
Formater la mémoire tampon d’entrée | Ajoutez les rapports de propriété des outils pour les inclure dans votre tampon d’entrée. Cliquez sur Ajouter ou appuyez sur A pour ouvrir la liste déroulante des propriétés de l’outil, et sélectionnez la propriété que vous souhaitez associer. Pour supprimer une propriété d’outil de la liste, sélectionnez la propriété et cliquez sur Supprimer. Pour modifier l’ordre des propriétés d’outil dans la liste, sélectionnez une propriété et cliquez sur Haut ou Bas. Cliquez sur Remettre à zéro les types de données pour réinitialiser les paramètres de type de données pour toutes les propriétés d’outils ajoutées.
Formater la mémoire tampon de sortie | Ajoutez les rapports de propriété des outils pour les inclure dans votre tampon de sortie. Cliquez sur Ajouter ou appuyez sur A pour ouvrir la liste déroulante des propriétés de l’outil, et sélectionnez la propriété que vous souhaitez associer. Une fois que vous avez ajouté une propriété d’outil, vous pouvez en modifier les paramètres suivants : Nom Type données Taille de l’élément (octets) Pour supprimer une propriété d’outil de la liste, sélectionnez la propriété et cliquez sur Supprimer. Pour modifier l’ordre des propriétés d’outil dans la liste, sélectionnez une propriété et cliquez sur Haut ou Bas. Cliquez sur Remettre à zéro les types de données pour réinitialiser les paramètres de type de données pour toutes les propriétés d’outils ajoutées.