# Configuration des communications industrielles

Les étapes suivantes décrivent le processus général de configuration des communications entre le système de vision In-Sight et un PLC programmable compatible en réseau :

1. Installez et connectez l’In-Sight système de vision à votre réseau. Consultez le guide de référence du matériel de votre appareil pour plus d’informations.

2. Installez et lancez In-Sight Vision Suite.

3. Sélectionnez votre système de vision dans le volet des périphériques à gauche(1), puis cliquez sur le bouton Paramètres réseau dans l’onglet Utilitaires au bas de la fenêtre de l’application(2).

   L’utilitaire Paramètres réseau apparaît alors.

   Conseil :
   - Si vous êtes déjà connecté à un site système de vision et que l’adaptateur est ouvert, cliquez sur le bouton (Accueil) dans le coin supérieur gauche de la fenêtre de l’application pour passer à l’interface In-Sight Vision Suite. Ensuite, sélectionnez le site système de vision que vous souhaitez configurer et ouvrez la boîte de dialogue Network Settings (Paramètres réseau) comme décrit ci-dessus.
   - Vous ne pouvez pas configurer système de visions auquel vous êtes déjà connecté (en d’autres termes, pour lequel la fenêtre de l’adaptateur est déjà ouverte). Les utilitaires disponibles (y compris l’utilitaire Paramètres réseau) ne sont activés que si vous n’êtes pas connecté à ce périphérique.
4. Configurez les paramètres réseau du site système de vision, en vous assurant qu’ils sont compatibles avec le réseau du PLC. Le site système de vision peut être connecté directement au PLC ou à un commutateur réseau. Lorsque vous avez terminé, fermez l’utilitaire.

5. Cliquez sur le bouton Ethernet industriel dans l’onglet Utilitaires de In-Sight Vision Suite pour lancer l’utilitaire de configuration d’Ethernet industriel.

6. Dans le menu déroulant Sélectionner protocole, sélectionnez le protocole souhaité : Aucun, EtherNet/IP, PROFINET. Cliquez sur OK pour appliquer la modification.

   Conseil : Si vous remplacez un type de protocole déjà configuré par un autre type de protocole, il peut être nécessaire de redémarrer l’utilitaire. Dans ce cas, le bouton OK est remplacé par un bouton Redémarrer.

7. Installez et configurez les fichiers et le logiciel spécifiques au PLC sur le PC qui exécute In-Sight Vision Suite. Consultez les rubriques Configuration PLC EtherNet/IP, Configuration du PLC PROFINET pour plus d’informations sur l’installation des fichiers de configuration spécifiques au protocole.

8. Placez le système de vision en ligne et vérifiez que le système de vision apparaît dans le logiciel utilisé pour configurer le PLC.

9. Placez le système de vision hors ligne et configurez votre projet pour échanger des informations entre le système de vision et le PLC.

Remarque :

- Consultez la rubrique Paramètres réseau dans l’aide de In-Sight Vision Suite pour plus d’informations sur la configuration des paramètres réseau.
- Un seul protocole, EtherNet/IP, PROFINET peut être actif sur le système de vision. Consultez la rubrique Ethernet industriel dans l’aide de la suite In-Sight Vision pour plus d’informations sur la configuration du protocole dans In-Sight Vision Suite.