# Bits del bloque de control

El bloque de bits de control define todas las posibles señales tipo bit correspondientes a las acciones que el PLC/MC puede iniciar. Es un bloque de control de 80 bits y es leído por el escáner SLMP para detectar los cambios de estado de los bits, siendo la frecuencia de sondeo la definida por el usuario en la propiedad «Poll Interval (ms)». La propiedad «Poll Interval (ms)» (Intervalo de sondeo) se encuentra en la pestaña Settings (Ajustes) de la ventana de configuración de Ethernet industrial en el In-Sight Vision Suite. Algunos de los bits están reservados.

La siguiente tabla ofrece un resumen sobre el uso y reservas de los bits del bloque de control.

Nota: Para una descripción detallada de las señales, consulte el tema Señales de comunicaciones industriales.

Byte | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0 | Establecer sin conexión | Reservado | Ejecutar comando | Confirmar resultados de la inspección | Habilitar resultados del búfer | Disparador | Habilitar disparador
1 | Reservado
2 | Reservado | Borrar exposición completada | Borrar error | Iniciar comando de cadena | Conjunto de datos de usuario
3 | Evento externo 7 | Evento externo 6 | Evento externo 5 | Evento externo 4 | Evento externo 3 | Evento externo 2 | Evento externo 1 | Evento externo 0