# Configuración del PLC EtherNet/IP

El sistema de visiónIn-Sight es compatible con EtherNet/IP, un protocolo a nivel de aplicación implementado sobre las capas de Ethernet TCP/IP y UDP/IP. Comparte su modelo de objetos con ControlNet y DeviceNet a través del protocolo industrial común (CIP).

EtherNet/IP proporciona una amplia gama de opciones de mensajería y servicios para la transferencia de datos y señales E/S a través de Ethernet. Todos los dispositivos de una red EtherNet/IP presentan sus datos a la red como una serie de valores de datos llamados atributos. Los atributos pueden agruparse con otros valores de datos asociados en unos conjuntos denominados ensamblados.

Realice los siguientes pasos para activar el EtherNet/IP:

1. Inicie el In-Sight Vision Suite. Seleccione el sistema de visión que desee configurar en el panel de dispositivos (1) y, a continuación, haga clic sobre el botón Industrial Ethernet de la ficha Utilities (2).

   Aparecerá seguidamente el cuadro de diálogo Industrial Ethernet Configuration.

   Consejo:
   - If you are already connected to a sistema de visión, and have the In-Sight adapter open, click the (Home) button at the top left corner of the application window to switch to the In-Sight Vision Suite interface. After that, select the sistema de visión you want to configure and open the Network Settings dialog as described above.
   - You cannot configure sistema de visións that you are already connected to (in other words, for which the In-Sight adapter window is already open). The available utilities (including the Network Settings utility) are enabled only if you are not connected to that device.

2. En el menú desplegable, seleccione Ethernet/IP como protocolo a utilizar. Haga clic sobre OK para que se aplique la opción seleccionada.

   Consejo: Si al seleccionar esta opción de configuración hace un cambio de protocolo (por ejemplo, cambia de PROFINET a Ethernet/IP), puede aparecer un mensaje que le indique que reinicie el sistema de visión.

3. Instale el archivo de hojas de datos electrónicas (EDS, por sus siglas in inglés) para el sistema de visión que se ha instalado junto con el software de In-Sight. Para instrucciones detalladas, consulte el tema Instalar los archivos EDS.

4. Instale la aplicación RSLogix5000 o Studio5000 en el mismo PC en el que se ejecuta el software de In-Sight.

5. Configure el software de Rockwell para que reconozca el sistema de visión In-Sight. Para más información al respecto, consulte el tema Establecer la conexión utilizando el perfil generado en la EDS.

6. Consulte el tema Obtener datos de un sistema de visión In-Sight para más información sobre cómo transferir datos de un sistema de visión In-Sight a un PLC ControLogix.
7. Consulte el tema Enviar datos a un sistema de visión In-Sight para más información sobre cómo transferir datos desde un PLC ControLogix al In-Sight sistema de visión.