# Set Event

Activa el evento especificado en la hoja de cálculo de a través de un comando en modo nativo.

Nota:

- Si configura el sistema de visión In-Sight para que acepte órdenes de captura emitidas por un PLC o controlador de movimiento mediante un comando en modo nativo, utilice la función Set Event and Wait con el código de evento puesto a 8 (SW8). Se asegura de este modo que el sistema de visión esperará a que terminen los procesos de captura e inspección antes de enviar la respuesta de «completado» al PLC o controlador de movimiento y de que no enviará resultados de la inspección anterior al PLC o controlador de movimiento. Puede utilizar entonces la respuesta de «completado» enviada por el sistema de visión para crear una lógica PLC condicional que envía una solicitud de lectura de los resultados de la inspección. Para más información, consulte el tema Set Event and Wait.

- Si un PLC/controlador de movimiento utiliza la función SetEvent para activar una captura, entonces sólo se puede utilizarla en los casos en los que no se leen también los resultados de la inspección. De lo contrario, la captura y la inspección no estarían sincronizadas y el sistema de visión emitiría una respuesta a la que se haya capturado la imagen y antes de que haya finalizado la inspección.

## Set Event Entradas

Sintaxis: SE[entero]

Parámetro | Descripción
--- | ---
Entero | El código (número entero) del evento a activar. 0 a 7 = Especifica un evento externo (Externo 0, Externo 1 ... Externo 7). 8 = Captura una imagen y actualiza la hoja de cálculo del. Esta opción requiere que se ponga el parámetro «Modo de disparo» de la función AcquireImage a «Single».

## Set Event Salidas

Códigos de estado | Descripción
--- | ---
1 | Se ha ejecutado correctamente el comando.
0 | Comando no reconocido.
-1 | El número está fuera de intervalo permitido (0 a 8) o no es un entero.
-2 | No se ha podido ejecutar correctamente el comando.
-6 | El usuario no dispone de acceso total para ejecutar el comando.

## Set Event Ejemplo

Puede utilizar la función SetEvent para activar eventos en la hoja de cálculo del a través de comandos en modo nativo.

El comando para activar Evento Externo 0 es: SE0