# Modelo de objetos de Ethernet/IP

En redes EtherNet/IP, los sistema de visión In-Sight actúan como servidores y admiten tanto la mensajería explícita como la ímplicita de E/S. Por ejemplo, usted puede transferir datos de inspecciones a clientes mediante mensajes explícitos o mediante conexiones implícitas. También puede utilizar conexiones implícitas para controlar capturas, señales de disparo y eventos de hoja de cálculo.

El objeto de identidad (Identity Object), el objeto de enlace Ethernet (Ethernet Link Object), el objeto TCP/IP (TCP/IP Object) y los otros objetos internos (Other Internal Objects) son requeridos por las especificaciones EtherNet/IP. Las distintas instancias del objeto de ensamblado (Assembly Object) se utilizan para intercambiar datos de la aplicación con clientes EtherNet/IP. El objeto de visión (Vision Object) se define por el sistema de visión In-Sight como objeto destinado a proporcionar información específica a los sistema de visión In-Sight. En la siguiente figura se ilustra el modelo de objetos actual proporcionado por los sistema de visión In-Sight:

- Assembly Object: El objeto de ensamblado vincula atributos de múltiples objetos, lo que permite enviar o recibir datos hacia y desde los distintos objeto a través de una única conexión. Los objetos de ensamblado pueden utilizarse para vincular datos de entrada o salida. Los términos «entrada» y «salida» se definen desde el punto de vista de la red. La entrada produce datos en la red y la salida consume datos de la red.

- Identity Object: El objeto de identidad proporciona información de identificación e información general sobre el dispositivo.

- Ethernet Link Object: El objeto de enlace Ethernet mantiene información sobre estado y contadores específicos de conexiones para una interfaz de comunicaciones Ethernet 802.3.

- TCP/IP Object: El objeto TCP/IP proporciona un mecanismo para consultar y posiblemente ajustar la configuración de la interfaz de red TCP/IP de un dispositivo. Ejemplos de elementos de interés incluyen la dirección IP, la máscara de red y la dirección de puerta de enlace de un dispositivo.

- Vision Object: El objeto de visión contiene todos los servicios y atributos específicos de los sistema de visión In-Sight. Esto incluye captura, inspección, el cambio de tarea y las comunicaciones con el In-Sight Spreadsheet.

El atributo de datos de I/O Assembly para datos de entrada y salida tiene los siguientes formatos:

Instancia de ensamblado de entrada | Instancia de ensamblado de salida
--- | ---
13 Nota: Para más información, consulte Ensamblado de entrada EtherNet/IP - Instancia 13 | 22 Nota: Para más información, consulte Ensamblado de salida EtherNet/IP - Instancia 22

Nota:

- Si se utiliza un perfil generado por EDS, se podrá disponer únicamente de una conexión de hasta 496 bytes, a pesar de que el tamaño máximo del ensamblado de entrada es de 500 bytes.

- Cuando se utiliza el Rockwell RSLogix Studio 5000 versión 21 a 25, no se pueden editar los tamaños del ensamblado de entrada y salida predeterminados para el perfil generado (496 bytes) para el In-Sight, siendo éstos por defecto los más grandes.

- El Acquisition ID se incrementa al comenzar la captura, cuando se genera la señal Trigger Ack que se envía al PLC. El Inspection ID se incrementa cuando conmuta el valor del bit Inspection Complete, que es cuando el bit Results Valid se establece en alto y el bit de inspección, en bajo.