# Barra de menús - Sensor

La pestaña Sensor de la barra de menús se utiliza para activar el sistema de visión In-Sight, el disparador de repetición, activar y desactivar el vídeo en directo, conmutar entre en línea y sin conexión, abrir la configuración de la cola de resultados, la configuración de estado de la tarea, la configuración personalizada de la vista o la configuración de la ventana de E/S discreta.

Opción | Teclas de acceso directo | Descripción
Trigger | F5 | Captura una nueva imagen del sistema de visión In-Sight activo.
Repeating trigger | N/A | Captura continuamente imágenes (lo más rápido posible). Para compensar variaciones en las condiciones de iluminación tras cada captura, el In-Sight Spreadsheet ajusta automáticamente el tiempo de exposición, considerando un intervalo en milisegundos entre capturas comprendido entre 0 y 10000, ambos inclusives; por defecto = 500. El retardo depende del tiempo que tarda la tarea en completar el procesamiento de la imagen. Por ejemplo, si se establece el parámetro Retardo en 5000 milisegundos, el sistema de visión In-Sight capturará una imagen cada 5000 milisegundos, si la tarea puede completar el procesamiento de la imagen en el plazo de 5000 milisegundos. Si no lo pudiera hacer, el sistema de visión In-Sight capturará una imagen a la que haya finalizado el procesamiento de la imagen anterior.
Live video | N/A | Visualiza la imagen de vídeo en tiempo real lo que resulta útil cuando se ajustan el objetivo y el campo de visión del sistema de visión In-Sight. Para salir de este modo, haga clic sobre el botón Live Video del panel contextual en el paso de aplicación Set Up Image o sobre el botón Live Video de la barra de herramientas Job Display o sobre la imagen. Nota: Esta funcionalidad está disponible en todos los pasos de la aplicación.
Online | Ctrl+F8 | Permite conmutar entre los estados En línea/Sin conexión del sistema de visión In-Sight activo.
Result Queue Settings | N/A | Abre la ventana de configuración de la cola de resultados donde se puede marcar la casilla Enable the result queue y configurar seguidamente los resultados que se deseen ver: Modo: Pass and Fail Results (por defecto): Para guardar los resultados de pase y fallo. Fail Results: Para guardar los resultados de fallo. Pass Results: Para guardar los resultados de pase. Separate Pass and Fail Results: Para guardar los resultados de pase y fallo y además poder visualizarlos juntos o por separado en la película según el estado de conmutación de los botones «Pass Results» y «Fail Results». Nota: Cuando se selecciona el modo Separate Pass and Fail Results, se: desactiva el desplegable de Queue Size; habilitan los desplegables Pass Size y Fail Size. Queue size: valor numérico por resultado. Se pueden guardar hasta 20 resultados según cuales sean la resolución de sistema de visión In-Sight y la memoria RAM disponible. Si el tamaño especificado para la cola supera la memoria RAM disponible en el sistema de visión In-Sight, se asignará automáticamente el mayor número posible de resultados al sistema de visión In-Sight. Pass size: valor numérico por resultado (mínimo = 1). El sistema de visión In-Sight almacena el número de resultados de Pase indicado. Cuando se selecciona la opción Separate Pass and Fail Results en el menú desplegable de Mode, la suma de «Pass size» y «Fail size» no debe superar el tamaño de cola indicado «Queue size» que se ha asignado al sistema de visión In-Sight. Fail size: valor numérico por resultado (mínimo = 1). El sistema de visión In-Sight almacena el número de resultados de Pase indicado. Cuando se selecciona la opción Separate Pass and Fail Results en el menú desplegable de Mode, la suma de «Pass size» y «Fail size» no debe superar el tamaño de cola indicado «Queue size» que se ha asignado al sistema de visión In-Sight. Casilla de Queue offline results. No está marcada por defecto y entonces se recopilan únicamente resultados mientras se está en línea. Marque esta casilla si quiere que la cola de resultados recopile resultados mientras se está fuera de línea. Casilla Keep first results. No está marcada por defecto y se permite entonces que el software descarte la imagen más antigua para dejar espacio para la nueva imagen. Marque esta casilla si desea que se mantengan por un tiempo indefinido las imágenes en la cola. Cuando la cola esté llena, el software no añadirá nuevas imágenes a la cola. Casilla Clear when placed in online mode. Está marcada por defecto y, mientras está habilitada, se borra la película cada vez que se pone el sensor en línea.
Job Status Settings | N/A | Permite designar una celda de la hoja de cálculo para especificar si el resultado de la inspección general es un pase o fallo. El valor de pase/fallo se incluye en todo mensaje de protocolo de fábrica enviado desde el dispositivo. Watch Cell: Celda de observación seleccionable. Las siguientes cuatro casillas de verificación permiten especificar qué valores de celda son un resultado de pase o fallo. Fail cell with #ERR. Fail cell with value < 0. Fail cell with value = 0. Fail cell with value > 0. Nota: La celda seleccionada y los valores de las condiciones de pase/fallo están vinculados a la celda y las condiciones especificados en la configuración de la cola de resultados.
Custom View Settings | N/A | Puede utilizar esta ventana de configuración para seleccionar las celdas a visualizar en WebHMI. Select Cells: Selecciona el intervalo de celdas a visualizar. Select Region: Selecciona la región en el panel de visualización para situar el gráfico que muestra el intervalo de celdas. X, Y: Posición de la región en el visualizador. Width, Height: Tamaño de la región en el visualizador. Size To Contents: Cambia el tamaño de la región para que se ajuste a la altura y el ancho del intervalo de celdas seleccionado. Show Image: Cuando se selecciona, se visualiza la imagen en el modo de vista personalizada en la WebHMI. Show Graphics: Cuando se selecciona, se visualizan los gráficos de la herramienta en la WebHMI, en el modo de vista personalizada.
Discrete I/O Settings | N/A | Permite configurar las señales de las líneas de datos de entrada y salida del sistema de visión. Utilice la tabla de líneas de datos para configurar las líneas de entrada y salida. Seleccione una fila de la tabla para que se visualicen a la derecha los ajustes adicionales de las líneas de salida. El Debounce Duration (µs) es un tiempo de supresión de rebotes común para todas las líneas de entrada y que representa la cantidad de tiempo, expresada en microsegundos, en la que el dispositivo retrasa la aceptación de validez de una señal de entrada. No se aplica este retraso a la línea TRIGGER del disparador. Casilla De-Energize Outputs While Offline: Si marca esta casilla, puede desactivar las salidas cuando el sistema de visión está sin conexión. In: Índice de la línea de entrada. Out: Índice de la línea de salida. Direction: Indica si la línea es de entrada o de salida. Name: El nombre que quiera dar a las líneas de entrada/salida. Signal Type: Muestra el tipo de señal, pudiendo ser esta de Datos de usuario, Evento, Carga de tarea en paralelo, ID de tarea, En línea y Trigger (disparo) en el caso de líneas de entrada, y Programado, Alto, Bajo, Inicio de captura, Final de captura, Captura fallida, Estrobo, Tarea completada, En línea, Busy (ocupada), Carga de tarea OK y Carga de tarea fallida en el caso de líneas de salida.