# Habilitar el servidor OPC UA

Para utilizar OPC UA, hay que habilitar primero el servidor OPC UA para In-Sight en el sistema de visión y, a continuación, conectarse a él desde el cliente OPC UA.

1. Arranque el In-Sight Suite.

2. Seleccione un sistema de visión y haga clic sobre Industrial Ethernet en la pantalla de inicio. Se visualiza el cuadro de diálogo de configuración de Ethernet industrial.

3. En el cuadro Industrial Ethernet Configuration, marque la casilla Enable OPC UA Server (Habilitar servidor OPC UA).

4. Haga clic sobre OK.

5. Cuando se le pregunte, haga clic sobre Sí para reiniciar el sistema de visión. Una vez realizado el reinicio, se inicializa el servidor OPC UA y el Discovery Endpoint empieza a escuchar las peticiones del cliente OPC UA.

6. Inicie la aplicación cliente OPC UA.

7. Desde el cliente OPC UA, debe introducir la URL de extremo para poder conectarse al servidor OPC UA. La URL de extremo debe tener el siguiente formato, donde <IP Address> es la dirección IP del sistema de visión: opc.tcp://<IP Address>:4840 Por ejemplo: opc.tcp://192.168.0.8:4840.

Nota: Se pueden establecer como máximo 2 conexiones de cliente a la vez.