# Reset (Reboot)

Reinicia el In-Sight sistema de visión. Este comando tiene un efecto similar al de interrumpir y volver a conectar la alimentación al sistema de visión.

## Entradas de Reset (Reboot)

Sintaxis: RT

## Salidas de Reset (Reboot)

Devuelve un código de estado seguido de un terminador de línea seguido, a su vez, de líneas de datos de configuración. El único código de estado devuelto es

Códigos de estado | Descripción
--- | ---
-6 | El usuario no tiene el permiso de acceso total para ejecutar el comando.

## Ejemplo con Reset System

Para reiniciar el In-Sight sistema de visión, emita el siguiente comando: RT

El In-Sight sistema de visión se reiniciará correctamente y no se emitirá ningún código de estado.