# ReadDevice

Importa datos a un sistema de visión desde otro host de la red por medio de una conexión TCP/IP.

Nota: Cuando se establece una conexión TCP/IP entre dos dispositivos In-Sight sistema de visión, los dos pueden estar tanto «En línea» como en el modo «Sin conexión».

La función ReadDevice no tiene ninguna hoja de propiedades. Puede configurar esta función directamente en la celda o si no en la barra de fórmulas que presenta la barra de herramientas de edición de tareas, escribiendo directamente los valores de celda o seleccionando las referencias de celda de las estructuras de datos correspondientes.

## Entradas de ReadDevice

Sintaxis: ReadDevice(Device)

Parámetro | Descripción
Device | Una referencia a una celda de la hoja de cálculo que contiene una estructura de datos Device creada por una función TCPServer () o TCPClient ().

## Salidas de ReadDevice

Devuelve | Los datos que se importan del cliente o servidor TCP/IP siempre que se establece una conexión. Devuelve #ERR si una celda referenciada no contiene una estructura válida de datos Device o el paquete recibido tiene un tamaño superior al «Tamaño máx. de paquete» configurado en el dispositivo Device.