# ApplyAcquisitionSettings

Puede añadir la función ApplyAcquisitionSettings a la hoja de cálculo seleccionando un parámetro de la hoja de propiedades de AcquireImage y arrastrar dicho parámetro a la hoja de cálculo. La función ApplyAcquisitionSettings funciona como un establecedor de parámetros de captura que se presentan en la función AcquireImage. Esta función es útil cuando se desea modificar la configuración de captura de imágenes en la hoja de cálculo de una forma rápida y sencilla durante la ejecución o cuando se desea actualizar una configuración basada en comunicaciones externas (FFP) o la salida de una herramienta de visión, sin abrir la hoja de propiedades de AcquireImage.

La función ApplyAcquisitionSettings admite los siguientes parámetros:

- Tipo de disparo, Tiempo de espera antirrebote (ms), Retardo (ms), Exposición (ms), Offset, Ganancia, Orientación, Fila de inicio, Número de filas
- Iluminación: Modo, Intensidad, Bancos habilitados, Siempre activado
- Alto margen dinámico (HDR): Modo HDR, HDR + tamaño del kérnel

Nota:

- No se pueden arrastrar otros parámetros (como el «Modo de disparo») desde la hoja de propiedades de AcquireImage para soltarlos en la hoja de cálculo.

- Los parámetros que no admite el dispositivo conectado se visualizan en gris y son parámetros que no se pueden arrastrar y soltar.
- Al no tener la función ningún argumento, no se conservan los ajustes configurados para captura cuando se exportan las celdas como plantilla de celdas. Para exportar la configuración de captura, agregue la función ApplyAcquisitionSettings (AplicarConfiguraciónDeCaptura) a la hoja de cálculo, habilite los parámetros que desee conservar, establezca los valores de configuración deseados y, a continuación, exporte ApplyAcquisitionSettings como plantilla de celdas. Cuando se importa la plantilla de celdas que contiene ApplyAcquisitionSettings, se aplicarán los ajustes de captura configurados a la función en cuanto se ejecute la celda ApplyAcquisitionSettings. Para más información sobre las plantillas de celdas de la hoja de cálculo, consulte Exportar e importar celdas a o desde plantillas.

## Cómo utilizar el ApplyAcquisitionSettings

1. Abra la hoja de propiedades de AcquireImage en la celda A0.
2. Arrastre un parámetro de la hoja de propiedades de AcquireImage a la hoja de cálculo.

3. Se agrega la función ApplyAcquisitionSettings a la hoja de cálculo y la función devuelve una estructura de datos AcquisitionSettings, la etiqueta del parámetro y un control de edición. Por ejemplo, si arrastra el parámetro «Debounce (ms)» (tiempo de espera antirrebote) y lo suelta en la hoja de cálculo, se llenará la hoja de cálculo con la estructura de datos AcquisitionSettings, la etiqueta «Debounce (ms)» y un control de edición.

4. Haga clic sobre OK para cerrar la hoja de propiedades de AcquireImage.

5. Si desea añadir otro parámetro de captura a la hoja de cálculo, abra la hoja de propiedades del ApplyAcquisitionSettings.

   Nota: Se recomienda arrastrar y soltar un parámetro de la hoja de propiedades de ApplyAcquisitionSettings tras crear la primera función del ApplyAcquisitionSettings. Si se arrastran varios parámetros desde AcquireImage, se crean varias funciones en el ApplyAcquisitionSettings funciones y no será evidente qué parámetros se están configurando para cada una de ellas.

6. Marque la casilla del parámetro deseado. Por ejemplo, si desea añadir el parámetro Retardo (ms) a la hoja de cálculo, marque la casilla de verificación del parámetro Retardo (ms).

7. Arrastrar y soltar el parámetro en la hoja de cálculo.

8. Aparecerán la etiqueta del parámetro y un control de edición en la hoja de cálculo. Por ejemplo, si arrastra el parámetro Retardo (ms) para soltarlo en la hoja de cálculo, se incluirán la etiqueta «Delay (ms)» y un control de edición en la hoja de cálculo.

9. Repita los pasos 5 a 8 hasta que se hayan agregado todos los parámetros deseados.
10. Modifique según desee los valores en los controles de edición.

11. Los nuevos valores se utilizarán en la siguiente captura de imagen.

    Nota: Si está utilizando el modo de disparo de cámara, los nuevos valores se harán efectivos tras el siguiente disparo del dispositivo.

Nota:

- Si tiene más de una función de ApplyAcquisitionSettings en la hoja de cálculo, se considerará únicamente el último valor actualizado para la captura de imagen.
- La etiqueta del parámetro y el control de edición se incluyen únicamente cuando se arrastra un parámetro desde la hoja de propiedades de AcquireImage o ApplyAcquisitionSettings para soltarlo en la hoja de cálculo. Si inserta la función de ApplyAcquisitionSettings utilizando algún otro método (como escribir ApplyAcquisitionSettings en una celda), entonces se llenará únicamente la estructura de datos AcquisitionSettings.
- Si se desmarca un parámetro en la hoja de propiedades de ApplyAcquisitionSettings, el control de edición correspondiente en la hoja de cálculo no sobrescribirá el valor en la función AcquireImage.

## ApplyAcquisitionSettings Salidas

Cuando se arrastra un parámetro desde la hoja de propiedades de AcquireImage y suelta en la hoja de cálculo, se consigue lo siguiente.

Da: | Estructura de datos AcquisitionSettings Etiqueta del parámetro Control de edición del parámetro