# Comprobar la aplicación

Una vez configurada la tarea en el adaptador del In-Sight, los bits Online Enabled y Online Enable Comm deben representar el valor true en el SIMATIC Manager, mientras se ejecuta la tarea en el sistema de visión In-Sight.

Para activar el sistema de visión In-Sight, realice los siguientes pasos:

1. Active el bit Trigger Enable estableciéndolo como true en la columna Modify value y, a continuación, haga clic sobre Activate modify values. El bit tiene que presentar entonces el valor true para indicar que el sistema de visión está listo para recibir la señal de activación.

2. Active el sistema de visión dando un flanco ascendente a . "Flanco ascendente" significa que se pone primero el bit a true (poniéndolo a true en la fila Modify value y haciendo clic sobre el icono Activate modify values) y, a continuación, ponerlo a false.

   Cuando el bit se establece como true, los bits y tienen que cambiar también a true para indicar que se ha realizado el disparo. El valor de aumenta cada vez que el PLC activa la cámara.

   De forma análoga, a la que el bit se reestablece a false, el bit cambia también a false.

3. Verifique el tarea; tiene que aparecer la imagen recién capturada.