# ReadDiscrete

Lee un conjunto de bits de un canal de entrada discreto.

## ReadDiscrete Entradas

Parámetro | Descripción
Evento | Especifica el evento de actualización que ocasiona la lectura.
Bit inicial | Especifica el primer bit del conjunto. El valor de este parámetro varía: El valor predeterminado es 1. No se puede poner el bit inicial a 0. El valor mínimo permitido es 1. El valor máximo permitido varía según el hardware y el número de líneas de entrada: In-Sight 2800: 3 In-Sight 3800: 3
Número de bits | Especifica el número de bits en el conjunto. El valor de este parámetro varía: El valor predeterminado es 1. El valor mínimo permitido es 1. El valor máximo permitido varía según el hardware y el número de líneas de entrada: In-Sight 2800: 3 In-Sight 3800: 3 Nota: El «Número de bits» varía según el soporte del hardware y el número de líneas de entrada.

Nota: Puede configurar las líneas de E/S discretas para que sean solo de entrada o de salida, lo que afecta a los valores máximos de «Bit inicial» y «Número de bits».

## ReadDiscrete Salidas

Devuelve | El valor del número entero positivo leído o #ERR. El «Bit inicial» y el «Número de bits» deben estar comprendidos en el intervalo de bits de entrada, si no la función devuelve #ERR.