# Status

Inserta un elemento que simula un indicador LED de estado en la hoja de cálculo. La celda con la función Status visualiza el valor especificado en forma de un LED rojo, amarillo o verde junto con un etiqueta de texto para cada color.

## Status Entradas

Parámetro | Descripción
Status | Hace referencia a la celda a supervisar para conocer el estado de la misma.
Etiqueta | El texto que ha de visualizarse cuando el valor que representa el estado es positivo, cero o negativo.
Valor de Status |  |
Positivo | >0 | Especifica el texto que se visualizará cuando el valor de Status es positivo.
Cero | = 0 | Especifica el texto que se visualizará cuando el valor de Status es cero.
Negativo | <0 | Especifica el texto que se visualizará cuando el valor de Status es negativo.
Color | El color del LED que se visualizará cuando el valor de Status es positivo, cero o negativo.
Valor de Status |  | Color del LED
Positivo | >0 | Especifica el color del LED a visualizar cuando el valor de Status es positivo. Color predeterminado = 0x00ff00, verde lima; Máx. = 0xffffff
Cero | = 0 | Especifica el color del LED a visualizar cuando el valor de Status es cero. Color predeterminado = 0xffff00, amarillo; Máx. = 0xffffff
Negativo | <0 | Especifica el color del LED a visualizar cuando el valor de Status es negativo. Color predeterminado = 0xff0000, rojo; Máx. = 0xffffff
Nota: Los colores con nombre pueden seleccionarse mediante el control selector de colores que se encuentra en la Hoja de propiedades. Se puede especificar también el color como Referencias de celda a otra celda que devuelve el valor cromático expresado como número de 24 bits. Dados los valores de rojo, verde y azul en la escala de 0-255, se puede calcular el valor cromático en RGB mediante la fórmula (rojo * 65536) + (verde * 256) + azul. Expresado en hexadecimal, tiene el formato 0xRRGGBB. Por ejemplo, la constante hexadecimal 0xFF8020 se traduce en: rojo=255, verde=128, azul=32.