# InspectEdgeWidth

La función InspectEdgeWidth se utiliza para construir un modelo de borde y realizar con él un análisis avanzado de los pares de bordes devueltos por una función InspectEdge. Estos datos se utilizan para detectar pares de bordes y analizar la distancia entre bordes.

## InspectEdgeWidth Descripción general

Después de insertar la función en la hoja de cálculo, hay que hacer una referencia a una estructura de datos Inspect creada por una función InspectEdge. Una vez establecida la referencia a la función InspectEdge, se crea el modelo de borde al configurar los parámetros de la función InspectEdgeWidth. El modelo de borde implica definir lo siguiente:

- La dirección en la que se detectan los bordes.
- El tipo de transición en el borde: de blanco a negro o viceversa.
- Los criterios de puntuación de los bordes que han de utilizarse para filtrar los bordes no deseados.
- Los criterios de encuadro de línea que han de utilizarse para filtrar los bordes no deseados que se apartan del encuadre de línea.
- Las tolerancias a desviaciones en anchura, a defectos y/o huecos que se encuentren.
- Las tolerancias a desviaciones en posición, si se detecta una trayectoria de cordón.

Una vez establecido el modelo de borde, la función comparará los candidatos a borde con dicho modelo de borde e informará de las diferencias con respecto al modelo encontradas.

Nota: La función InspectEdgeWidth puede utilizarse junto con una función InspectEdgeTrainBeadPath y una función InspectEdge para detectar errores en anchura y posición en relación con una trayectoria de cordón. El parámetro InspeccionarAnchoBorde de la función InspectEdge debe hacer referencia a la estructura de datos Inspect proporcionada por la función InspectEdge que a su vez hace referencia a la función InspectEdgeTrainBeadPath.

## InspectEdgeWidth Entradas

Parámetro | Descripción
InspecciónDeBordes | Especifica una referencia a una celda de la hoja de cálculo que contiene una estructura de datos Inspect válida devuelta por una función InspectEdge.
BuscarDirecciónBorde | Especifica la dirección y el sentido en los que la función hará la exploración para detectar bordes. Se visualizan adicionalmente unas flechas de color verde oscuro para ilustrar gráficamente el sentido y dirección y en los que se detectará el borde. Las líneas de ajuste se etiquetarán gráficamente dentro de la imagen, señalándose la primera línea de ajuste mediante la etiqueta 0 y la segunda línea de ajuste con la etiqueta 1. Nota: Si se comba la región de interés (RDI) de la función InspectEdge referenciada, la inspección se hará en relación con el centro de la curva creada. Si el parámetro Buscar dirección del borde se establece en Izquierda a derecha, la inspección se realiza hacia el centro de la curva y si se establece en Derecha a izquierda, la inspección se realiza en el sentido de mayor alejamiento del centro de la curva.
0 = De izquierda a derecha | La función intentará detectar bordes explorando desde la izquierda hacia la derecha de la RDI. Ejemplo
1 = De derecha a izquierda | La función intentará detectar bordes explorando desde la derecha hacia la izquierda de la RDI. Ejemplo
3 = De centro hacia afuera (por defecto) | Esta función intentará detectar bordes desde el centro de la RDI hasta los límites superior e inferior de la misma (el orden de los bordes encontrados es en el sentido opuesto al de la flecha "X" visualizada en la RDI). Ejemplo
2 = De fuera hacia dentro | La función intentará detectar bordes explorando desde los límites superior e inferior de la RDI hasta el centro de la misma (el orden de los bordes encontrados es en el sentido opuesto al indicado por la flecha "X" visualizada en la RDI). Ejemplo
Borde: Primero | Especifica la transición de contraste del primer borde a detectar, tal como lo determina el parámetro Buscar dirección del borde.
1 = Negro a blanco | En el borde, la transición se realiza pasando de píxeles negros a píxeles blancos.
2 = Blanco a negro (por defecto) | En el borde, la transición se realiza pasando de píxeles blancos a píxeles negros.
3 = Cualquiera | La transición en el borde puede ser de negro a blanco o de blanco a negro, y esta función determina cuál es la transición adecuada. Al especificar el tipo de transición se mejora el rendimiento de la función.
Borde: Segundo | Especifica la transición de contraste del segundo borde a detectar, tal como lo determina el parámetro Buscar dirección del borde.
1 = Negro a blanco (por defecto) | En el borde, la transición se realiza pasando de píxeles negros a píxeles blancos.
2 = Blanco a negro | En el borde, la transición se realiza pasando de píxeles blancos a píxeles negros.
3 = Cualquiera | La transición en el borde puede ser de negro a blanco o de blanco a negro, y esta función determina cuál es la transición adecuada. Al especificar el tipo de transición se mejora el rendimiento de la función.
Puntuación del borde | Especifica el modo de puntuación de bordes que se utilizará para determinar si un borde cumple o no los criterios establecidos.
Umbral de puntuación | Especifica un umbral de puntuación para excluir todos los bordes cuyas puntuaciones (de 1 a 100; por defecto = 10) son inferiores a este valor umbral.
Reglas para bordes | Especifica el tipo de borde que se considera el más importante al determinar la puntuación.
1 = Primero | El primer borde detectado recibe la mayor de las consideraciones.
2 = Más marcado | El borde con transición de contraste más marcada es el que recibe la mayor de las consideraciones.
3 = Primero más marcado | El primer borde detectado que presenta la transición más marcada es el que recibe la mayor de las consideraciones.
4 = Tamaño del par de bordes | El par de bordes detectado que tiene el tamaño más próximo al especificado por el parámetro Tamaño del par será el que recibe la mayor de las consideraciones.
5 = Tamaño del primer par de bordes | El primer par de bordes detectado que tiene el tamaño más próximo al especificado por el parámetro Tamaño del par es el que recibe la mayor de las consideraciones.
6 = Tamaño del par de bordes más marcado | El par de bordes detectado que presenta la transición más marcada y tiene el tamaño más próximo al especificado por el parámetro Tamaño del par recibe la mayor de las consideraciones.
7 = Tamaño del primer par de bordes más marcado (valor predeterminado) | El primer par de bordes que presenta la transición más marcada y tiene el tamaño más próximo al especificado por el parámetro Tamaño del par es el que recibe la mayor de las consideraciones.
Límite superior de contraste | Especifica el límite superior de la transición de contraste en un posible borde (de 2 a 255; por defecto = 255) para que este sea considerado efectivamente como borde; los bordes con una transición de contraste superior al valor especificado obtendrán esta misma puntuación más alta. Nota: El parámetro Reglas para bordes debe configurarse como Más marcado, Primer más marcado, Tamaño del par de bordes más marcado o Tamaño del primer par más marcado para que se habilite.
Tamaño del par | Especifica el tamaño del par de bordes que ha obtenido la máxima puntuación (el intervalo de valores válidos es de 1 a 3 veces la anchura de la imagen del sistema de visión In-Sight; por defecto = 5). Cuando este parámetro está habilitado, los pares de bordes que se detecten con un valor superior o inferior al presente valor se puntuarán proporcionalmente a este valor. Por ejemplo, si Tamaño del par se establece en 10 y se detectan dos candidatos a par de bordes, uno con un valor de 8 y el otro con un valor de 14, entonces el par de bordes que se seleccionaría es el que tiene el valor 8, ya que está más cerca del límite que el segundo par de bordes. Nota: El parámetro Reglas para bordes debe configurarse como Más marcado, Primer más marcado, Tamaño del par de bordes más marcado o Tamaño del primer par más marcado para que se habilite.
Filtro avanzado | Define cómo debe realizar la función el encuadre de línea.
Volver a puntuar | Especifica que se repuntuarán los bordes para seleccionar los que están más cerca del encuadre de línea.
0 = DESACTIVADO (por defecto) | La función no volverá a puntuar los bordes para incluir también los puntos atípicos.
1 = Activado | La función volverá a puntuar los bordes para incluir también los bordes atípicos en los cálculos.
Encuadre de línea | Especifica el tipo de encuadre de línea a realizar a partir de los bordes detectados.
1 = Encuadre de línea recta | La función creará un encuadre de línea recta a partir de los bordes detectados.
2 = Encuadre de línea circular | La función creará un encuadre de línea circular a partir de los bordes detectados.
3 = Encuadre automático (por defecto) | La función crea automáticamente un encuadre de línea recta o circular sobre la base de la región referenciada.
Filtrar atípicos | Especifica que la función descartará de la línea de mejor aproximación los puntos que se encuentran a una distancia superior a la especificada en el parámetro Filtro de distancia a encuadre.
0 = DESACTIVADO (por defecto) | La función no tendrá en cuenta los puntos de borde atípicos.
1 = Activado | La función tendrá en cuenta los puntos de borde atípicos en los cálculos que realiza.
Filtro de distancia para encuadre | Especifica la distancia, en píxeles (el intervalo de valores válidos es el de 1 a 3 veces la anchura de la imagen del sistema de visión In-Sight; por defecto = 2), a la que debe encontrarse un borde con respecto a la línea de mejor aproximación original para que sea utilizado en un cálculo de reaproximación. Este ajuste es útil para evitar que los defectos afecten al encuadre de línea. ElFilter Outliers debe estar activado para que se pueda habilitar este ajuste.
Número máx. de defectos/huecos | Especifica el número máximo de defectos y/o huecos que la función debe esperar detectar (1 a 4096; por defecto = 5). Este valor se aplica por separado tanto a defectos como a huecos; por ejemplo, si suponemos que el valor ajustado es 5, la función esperará encontrar como máximo 5 defectos y 5 huecos. Este ajuste se utiliza para construir la tabla de resultados de Acceso a Datos de Visión que presentará la hoja de cálculo.
Defectos | Especifica los parámetros para determinar los defectos en el borde utilizando el encuadre de línea.
Anchura mín. | Especifica que cualquier distancia entre bordes de un par de bordes detectado, medida en píxeles, que es inferior al valor aquí indicado es un defecto. El valor indicado debe estar en el intervalo de 0.001 a 3 veces la anchura de la imagen del sistema de visión In-Sight; el valor predeterminado es de 3 píxeles.
Anchura máx. | Especifica que cualquier distancia entre bordes de un par de bordes detectado, medida en píxeles, que mayor que el valor aquí indicado es un defecto. El valor indicado debe estar en el intervalo de 0.001 a 3 veces la anchura de la imagen del sistema de visión In-Sight; el valor predeterminado es el de 3 veces el ancho de la imagen del sistema de visión. Nota: Si el valor aquí indicado es menor que el del parámetro Anchura mín., la función dará #ERR.
Tamaño habilitado | Especifica si la función tendrá o no en cuenta defectos de tamaño. Los defectos en tamaño se refieren a desviaciones en anchura a lo largo de los pares de bordes detectados. Nota: Si se han activado los dos parámetros Tamaño habilitado y Área habilitada, se notificarán únicamente los defectos que no cumplan ninguna de las dos condiciones.
0 = DESACTIVADO | La función no tendrá en cuenta defectos en tamaño.
1 = ACTIVADO (por defecto) | La función tendrá en cuenta los defectos en tamaño sobre la base de los valores configurados en los parámetros Tamaño mín. y Tamaño máx.
Tamaño mín. | Especifica el tamaño mínimo en píxeles para que haya defecto; las desviaciones continuas con respecto al encuadre de línea que son inferiores al valor aquí indicado no se considerarán como defecto. El valor indicado debe estar en el intervalo de 0.001 a 3 veces la anchura de la imagen del sistema de visión In-Sight; el valor predeterminado es de 3 píxeles.
Tamaño máx. | Especifica el tamaño máximo en píxeles para que haya defecto; las desviaciones continuas con respecto al encuadre de línea que son superiores al valor aquí indicado no se considerarán como defecto. El valor indicado debe estar en el intervalo de 0.001 a 3 veces la anchura de la imagen del sistema de visión In-Sight; el valor predeterminado es el de 3 veces el ancho de la imagen del sistema de visión.
Área habilitada | Especifica si la función tendrá o no en cuenta defectos de área. Los defectos de área consideran la longitud a lo largo del encuadre de línea y la distancia del borde defectuoso con respecto al encuadre de línea. Nota: Si se han activado los dos parámetros Tamaño habilitado y Área habilitada, se notificarán únicamente los defectos que no cumplan ninguna de las dos condiciones.
0 = DESACTIVADO | La función no tendrá en cuenta defectos de área.
1 = ACTIVADO (por defecto) | La función tendrá en cuenta defectos de área sobre la base de los valores configurados en los parámetros Área mín. y Área máx.
Área mín. | Especifica el área mínima en píxeles para que haya defecto (intervalo de valores válidos: 0.001 a 100000; por defecto = 10); un área inferior al valor aquí indicado no se considerará como defecto.
Área máx. | Especifica el área máxima en píxeles para que haya defecto (intervalo de valores válidos: 0.001 a 1000000; por defecto = 1000000); un área mayor que el valor aquí indicado no se considerará como defecto.
Criterios de ordenación | Especifica cómo se ordenarán los defectos detectados.
Por tamaño (por defecto) | La función ordenará los defectos detectados por su tamaño, del más grande al más pequeño.
Por área | La función ordenará los defectos detectados por su área, de la más grande a la más pequeña.
Por posición | La función clasificará los defectos detectados por índice de calibre.
Por anchura | La función ordenará los defectos detectados por su anchura, de mayor a menor.
Huecos | Especifica los parámetros para determinar la presencia de huecos en los pares de bordes.
Habilitado | Especifica si la función tendrá en cuenta o no los huecos en los pares de bordes encontrados.
0 = DESACTIVADO | La función no tendrá en cuenta los huecos.
1 = ACTIVADO (por defecto) | La función tendrá en cuenta los huecos según los ajustes del parámetro Huecos.
Hueco mínimo | Especifica el tamaño mínimo, en píxeles, del espacio vacío para que se considere como hueco. El valor indicado debe estar en el intervalo de 0.001 a 3 veces la anchura de la imagen del sistema de visión In-Sight; el valor predeterminado es de 3 píxeles.
Hueco máximo | Especifica el tamaño máximo, en píxeles, del espacio vacío para que se considere como hueco. El valor indicado debe estar en el intervalo de 0.001 a 3 veces la anchura de la imagen del sistema de visión In-Sight; el valor predeterminado es el de 3 veces el ancho de la imagen del sistema de visión.
Desplazamiento máx. | Especifica el desplazamiento máximo, medido en píxeles desde el centro de la región hasta el centro del par de bordes, para que se considere como hueco. El valor indicado debe estar en el intervalo de 1 a 3 veces el ancho de la imagen del sistema de visión In-Sight; el valor predeterminado es el de 3 veces el ancho de la imagen del sistema de visión.
Ignorar huecos en límites | Especifica si la función tendrá en cuenta o no los huecos detectados al principio y al final de la RDI.
0 = DESACTIVADO | La función no tendrá en cuenta los huecos detectados al principio y al final de la RDI.
1 = ACTIVADO (por defecto) | La función tendrá en cuenta los huecos detectados al principio y al final de la RDI.
Criterios de ordenación | Especifica cómo se ordenarán los huecos detectados.
Por tamaño (por defecto) | La función ordenará los huecos detectados por su tamaño, de mayor a menor.
Por posición | La función ordenará los huecos detectados por índice de calibre.
Posición | Especifica los parámetros para determinar defectos de posición en los pares de bordes. Los parámetros definen como defecto una desviación con respecto al centro de la trayectoria de modelo proporcionado por una función InspectEdgeTrainBeadPath. Estos parámetros sólo deben utilizarse cuando se hace referencia a una función InspectEdge que hace a su vez referencia a una función InspectEdgeTrainBeadPath.
Habilitado | Especifica si la función tendrá en cuenta o no defectos de posición en los pares de bordes encontrados.
0 = DESACTIVADO (por defecto) | La función no tendrá en cuenta los defectos de posición.
1 = Activado | La función tendrá en cuenta los defectos de posición según los ajustes de los otros parámetros de Posición.
Distancia mín. | Especifica el desplazamiento mínimo, medido en píxeles desde el centro de la trayectoria de cordón detectada, para que haya defecto; las variaciones de posición que son inferiores al valor aquí indicado no se considerarán como defecto de posición. El valor indicado debe estar en el intervalo de 0.001 a 3 veces la anchura de la imagen del sistema de visión In-Sight; el valor predeterminado es de 3 píxeles.
Distancia máx. | Especifica el desplazamiento máximo, medido en píxeles desde el centro de la trayectoria de cordón detectada, para que haya defecto; las variaciones de posición que son superiores al valor aquí indicado no se considerarán como defecto de posición. El valor indicado debe estar en el intervalo de 0.001 a 3 veces la anchura de la imagen del sistema de visión In-Sight; el valor predeterminado es el de 3 veces el ancho de la imagen del sistema de visión.
Tamaño habilitado | Especifica si la función tendrá o no en cuenta defectos de tamaño. Los defectos en tamaño se refieren a desviaciones en anchura a lo largo de los pares de bordes detectados. Nota: Si se han activado los dos parámetros Tamaño habilitado y Área habilitada, se notificarán únicamente los defectos que no cumplan ninguna de las dos condiciones.
0 = DESACTIVADO | La función no tendrá en cuenta defectos en tamaño.
1 = ACTIVADO (por defecto) | La función tendrá en cuenta los defectos en tamaño sobre la base de los valores configurados en los parámetros Tamaño mín. y Tamaño máx.
Tamaño mín. | Especifica el tamaño mínimo en píxeles para que haya defecto; las desviaciones continuas con respecto al encuadre de línea que son inferiores al valor aquí indicado no se considerarán como defecto. El valor indicado debe estar en el intervalo de 0.001 a 3 veces la anchura de la imagen del sistema de visión In-Sight; el valor predeterminado es de 3 píxeles.
Tamaño máx. | Especifica el tamaño máximo en píxeles para que haya defecto; las desviaciones continuas con respecto al encuadre de línea que son superiores al valor aquí indicado no se considerarán como defecto. El valor indicado debe estar en el intervalo de 0.001 a 3 veces la anchura de la imagen del sistema de visión In-Sight; el valor predeterminado es el de 3 veces el ancho de la imagen del sistema de visión.
Área habilitada | Especifica si la función tendrá o no en cuenta defectos de área. Los defectos de área consideran la longitud a lo largo del encuadre de línea y la distancia del borde defectuoso con respecto al encuadre de línea. Nota: Si se han activado los dos parámetros Tamaño habilitado y Área habilitada, se notificarán únicamente los defectos que no cumplan ninguna de las dos condiciones.
0 = DESACTIVADO | La función no tendrá en cuenta defectos de área.
1 = ACTIVADO (por defecto) | La función tendrá en cuenta defectos de área sobre la base de los valores configurados en los parámetros Área mín. y Área máx.
Área mín. | Especifica el área mínima en píxeles para que haya defecto; un área menor al valor aquí indicado no se considerará como defecto. El intervalo de valores válidos es el de 0.001 a 100000; el valor predeterminado es 10.
Área máx. | Especifica el área máxima en píxeles para que haya defecto; un área mayor que el valor aquí indicado no se considerará como defecto. El intervalo de valores válidos es el de 0.001 a 1000000; el valor predeterminado es 1000000.
Criterios de ordenación | Especifica cómo se ordenarán los defectos detectados.
Por tamaño (por defecto) | La función ordenará los defectos detectados por su tamaño, del más grande al más pequeño.
Por área | La función ordenará los defectos detectados por su área, de la más grande a la más pequeña.
Por posición | La función clasificará los defectos detectados por índice de calibre.
Por anchura | La función ordenará los defectos detectados por su anchura, de mayor a menor.
Índice de calibre | Especifica el calibre que se visualizará en la imagen (con trazos verdes); el calibre que se visualiza por defecto es 0.
Mostrar | Especifica el modo de visualización de las superposiciones gráficas de InspectEdgeWidth sobre la imagen.
0 = ocultar todo (por defecto) | Se ocultarán todos los gráficos, excepto cuando la celda que contiene la función InspectEdgeWidth está resaltada en la hoja de cálculo.
1 = solo gráficos de resultados | Se visualizarán en todo momento el encuadre de línea, los defectos detectados, los puntos atípicos y/o huecos.
2 = gráfico de resultados y borde encontrado | Se visualizarán en todo momento el encuadre de línea, los defectos detectados, los puntos atípicos y/o huecos y los puntos del borde detectado.
3 = gráfico de resultados y detalles del calibre | Se visualizarán en todo momento el encuadre de línea, los defectos detectados, los puntos atípicos y/o huecos, los puntos del borde detectado y la ventana del calibre indexado.
4 = mostrar todo: gráficos de entrada y de resultados | Se visualizarán en todo momento la región de entrada, el encuadre de línea, los defectos detectados, los puntos atípicos y/o huecos y los puntos del borde detectado.

## InspectEdgeWidth Salidas

Devuelve | Una estructura de datos Inspect que contiene los defectos, extremos y huecos detectados o #ERR si alguno de los parámetros de entrada no es válido.
Resultados | Cuando se inserta inicialmente InspectEdgeWidth en una celda, se crea una tabla de resultados en la hoja de cálculo. Nota: Si el valor del parámetro Número máx. de defectos/huecos es mayor que cero, la función InspectEdgeWidth insertará automáticamente una tabla de resultados con un máximo de 10 entradas correspondientes a los 10 primeros defectos/huecos/bordes/pares de bordes presentados en la estructura de datos. Si desea visualizar más entradas, puede ampliar la tabla copiando la última fila y pegando en filas adicionales al final de la tabla.

## InspectEdgeWidth Vision Data Access functions

Las siguientes InspectEdge Vision Data Access functions se insertan automáticamente en la hoja de cálculo para crear la tabla de resultados:

Etiqueta | Función | Descripción
Total Count | GetTotalCount(Inspect) | Devuelve el número total de resultados.
Defectos/Huecos/Posición | GetWidthCount(Inspect, Defectos/Huecos/Posición) | Devuelve el número total de defectos o huecos especificados (Defectos = 0, Huecos = 1, Posición = 2).
Defectos/Huecos/Posición
Tamaño/Área/Ancho/Posición | GetDefectGapValue(Inspect, Índice de defecto/hueco, Defecto/Hueco/Posición, Índice de par de bordes, Tamaño/Área/Ancho) | Devuelve el tamaño, el área o la anchura del defecto o hueco (Defecto = 0, Hueco = 1, Posición = 2; Tamaño = 0, Área = 1, Ancho = 2).
X | GetDefectGapBoundsX(Inspect, Índice de defecto/hueco, Defecto/Hueco/Posición, Índice de par de bordes) | Devuelve la coordenada X del rectángulo que delimita el defecto.
Y | GetDefectGapBoundsY(Inspect, Índice de defecto/hueco, Defecto/Hueco/Posición, Índice de par de bordes) | Devuelve la coordenada Y del rectángulo que delimita el defecto.
Height | GetDefectGapBoundsHeight(Inspect, Índice de defecto/hueco, Defecto/Hueco/Posición, Índice de par de bordes) | Devuelve la altura del rectángulo que delimita el defecto.
Width | GetDefectGapBoundsWidth(Inspect, Índice de defecto/hueco, Defecto/Hueco/Posición, Índice de par de bordes) | Devuelve la anchura del rectángulo que delimita el defecto.
Angle | GetDefectGapBoundsAngle(Inspect, Índice de defecto/hueco, Defecto/Hueco/Posición, Índice de par de bordes) | Devuelve el ángulo del rectángulo que delimita el defecto.
Curve | GetDefectGapBoundsCurve(Inspect, Índice de defecto/hueco, Defecto/Hueco/Posición, Índice de par de bordes) | Devuelve la curva del rectángulo que delimita el defecto.
Start/End | GetDefectGapCaliperIndex(Inspect, Índice de defecto/hueco, Defecto/Hueco/Posición, Índice de par de bordes, Inicio/Final de defecto) | Devuelve el calibre situado donde comienza o termina el defecto (Inicio = 0, Final = 1).
Extremos - Punto más lejano 1/2
Caliper | GetExtremeWidth(Inspect, MásFino/MásGrueso) | Devuelve el índice del calibre que contiene el ancho extremal especificado (Más fino = 0 y Más grueso = 1).
Width | GetWidth(Inspect, Índice de calibre) | Devuelve el valor de la anchura del borde dentro del calibre indexado; devuelve 0 si no se encuentra ningún borde dentro del calibre indexado.
X (Inicio y Final) | GetEdgeX(Inspect, Índice de calibre, Índice de par de bordes o Índice de borde) | Devuelve la coordenada X del borde referenciado.
Y (Inicio y Final) | GetEdgeY(Inspect, Índice de calibre, Índice de par de bordes o Índice de borde) | Devuelve la coordenada Y del borde referenciado.

Nota:

- En todas las fórmulas de InspectEdgeWidth se considera lo siguiente:

> - Inspect = Una estructura de datos Inspect proporcionada por una función InspectEdgeWidth
> - Índice de calibre = 0 a N (el número total de calibres es igual al número de calibres que proporciona la función InspectEdge a la que hace referencia la función InspectEdgeForDefect)
> - Índice del par de bordes = 0 o 1
> - Índice de borde = 0 a N
> - Índice de punto = 0 a 1

- Si el parámetro Posición habilitada está ACTIVADO, se insertará en la hoja de cálculo una sección adicional de InspectEdge Vision Data Access functions relacionada con los errores de posición.