# Actualizar la tarea en el adaptador mediante SIMATEC

Actualice la tarea creada en la sección Crear la tarea en el adaptador a fin de prepararla para la lectura de datos del PLC. Para ello, detenga primero la ejecución de la tarea en el sistema de visión In-Sight haciendo clic sobre la opción Job > Offline, haciendo clic sobre el botón Offline o pulsando F5. A continuación, configure un nuevo botón en la HMI web de la tarea para leer mediante él los datos del PLC.