# Delete Job

Elimina la tarea de la ranura especificada de la memoria flash del sistema de visión In-Sight.

Nota:

- El sistema de visión In-Sight debe estar sin conexión.
- This command only works on a job saved on the flash memory on the In-Sight vision system. If the job is stored on the configured Job Server or the SD Card installed to the In-Sight vision system, this command does not work.

## Entradas de Delete Job

Sintaxis: DJ[ID]

Parámetro | Descripción
--- | ---
ID | El número de identificación de la tarea (0 a 999).

## Salidas de Delete Job

Returns a status code. The status codes are:

Códigos de estado | Descripción
--- | ---
1 | El comando se ha ejecutado correctamente.
0 | Comando no reconocido.
-1 | El número de identificación de la tarea está fuera del intervalo permitido (0 a 999).
-2 | No se ha podido eliminar la tarea, el sensor está en línea o la ranura de la tarea está vacía, por lo que no se pudo ejecutar el comando.
-6 | El usuario no dispone de acceso total para ejecutar el comando.

## Ejemplo con Delete Job

Para eliminar la tarea "Test.job" de la ranura 0 del sistema de visión In-Sight, emita el siguiente comando: DJ00Test.job

El sistema de visión In-Sight responde en la línea siguiente con el código de estado 1 para indicar que se ha eliminado correctamente la tarea.