# Panel de capturas

En el panel de capturas, se pueden ajustar varios parámetros de configuración para la siguiente captura de imagen. Para abrir el panel de capturas, haga clic sobre Acquisition en la esquina inferior derecha.

Elementos en la barra de acciones de captura:

Icono | Nombre | Acción
--- | --- | ---
| Undo | Deshace la última acción.
| Redo | Rehace la última acción.
| Reset Setting | Restablece los ajustes a los valores de la propiedad que se utilizaron cuando se conectó por primera vez el dispositivo.
| Resets Acquisition | Restablece los ajustes de captura a los valores predeterminados.
| Show/hide no effect settings | Conmuta la visibilidad de los ajustes que no tienen actualmente efecto alguno.

Ajustes de captura:

Sección | Ajuste | Descripción | Valores
--- | --- | --- | ---
Trigger | Trigger Type | Define el tipo de señal de disparo que inicia la captura de una imagen. | Single: Un evento de un solo disparo externo activa el inicio de una captura y una inspección.
Self: Las capturas e inspecciones se ejecutan periódicamente. Nota: La hoja de captura determina si se envía una imagen a la hoja de inspección.
Trigger Interval (ms) (Aparece únicamente en el modo de disparo Self) | Define el tiempo entre capturas, expresado en milisegundos, cuando el tipo de disparo seleccionado es Self. | [0, 10000]
Debounce (ms) (Aparece únicamente en el modo de disparo Single Trigger) | Define el tiempo en milisegundos que debe durar el disparo de una cámara para que se active una captura. | [0, 10]
Delay (ms) (Aparece únicamente en el modo de disparo Single Trigger) | Define el retardo entre el momento en que el sistema de visión recibe la señal que activa la captura de imagen y el momento en que el sistema de visión empieza a capturar la imagen. | [0,10000]
General | Exposure (ms) | Define el tiempo de exposición. Cuando el sistema de visión recibe la señal que activa la captura de imagen, se integra la luz en la matriz de sensores de imagen durante el tiempo especificado. Nota: El valor de exposición máximo varía según las capacidades de la iluminación conectada. | [0, 6.5]
Override Max Exposure | Permite ajustar el tiempo de exposición a valores superiores al máximo recomendado. Nota: Si, cuando está habilitada, el tiempo de exposición supera la capacidad del accesorio de iluminación, dicho accesorio de iluminación no permanecerá activado durante toda la exposición. | [Enabled, Disabled]
Offset | Aclara de forma aditiva la imagen. Realza las zonas oscuras, pero se pierden detalles en las zonas más claras. Resulta especialmente útil cuando se combina con Gain. | [0, 255]
Gain | Aclara de forma multiplicativa la imagen. Realza las áreas oscuras, pero se pierden detalles en las zonas claras y aumenta el ruido de la imagen. Resulta especialmente útil cuando se combina con Offset. | [1x, 2x, 3x, 4x, 6x, 8x]
Orientation | Define la orientación con la que el In-Sight procesa la imagen capturada. | [Normal, Mirrored horizontally, Flipped vertically, Rotated 180 degrees]
Image Buffers | Devuelve el número de búferes de imágenes para la captura. Consideraciones para la configuración del búfer de imágenes: El primer búfer disponible es para la captura de la imagen. Una vez completada la captura, se bloquea otro búfer para poder utilizarlo en la siguiente captura. La imagen almacenada en el búfer se envía a la tarea a ejecutar. El búfer permanece bloqueado hasta que se ejecuta la tarea. Algunas funciones (por ejemplo, WriteImage) pueden mantener un búfer bloqueado tras la ejecución de la tarea, si bien la tarea puede recibir otra imagen almacenada en búfer, incluso si una función tiene un búfer bloqueado. Las imágenes almacenadas en búfer se ponen en cola si hay una tarea en ejecución o han de ponerse así para su visualización (desde In-Sight Spreadsheet o HMI). | [6, 25]
Image size | Start Row | Define la primera fila a transferir desde el sensor de imagen a la memoria del sistema de visión. | [0,1079]
Number of Rows | Define el número de filas del sensor de imagen a transferir a la memoria del sistema de visión. | [1,1080]
Illumination | Mode | Define el dispositivo de iluminación. | [Disabled, Integrated Illumination, External Illumination]
Intensity | Especifica la intensidad del dispositivo de iluminación. | [0, 100]
Always On | Si está habilitada, el dispositivo de iluminación está constantemente encendido. | [Disabled, Enabled]
Strobe Start (Aparece únicamente cuando el modo de iluminación seleccionado es External Illumination) | Define cuando se dispara la luz estroboscópica. | [Camera Trigger, Acquisition Start]
Strobe Polarity (Aparece únicamente cuando el modo de iluminación seleccionado es External Illumination) | Define la señal que activará el dispositivo de luz estroboscópica conectado. | [Low, High]
Banks Enabled (Aparece únicamente cuando el modo de iluminación seleccionado es iluminación integrada) | Marque o desmarque las casillas de los bancos indicados en el gráfico para activar o desactivar cada grupo. Nota: El gráfico de los bancos puede variar en función del hardware de iluminación conectado al sistema de visión. |
Light Color (Aparece únicamente cuando el modo de iluminación seleccionado es Integrated Illumination) | Define el color de la iluminación. | [WHITE, RED, GREEN, BLUE]
Focus Nota: Las opciones de enfoque se visualizan únicamente cuando hay una lente líquida conectada al sistema de visión. | Focus Distance (mm) | Distancia de enfoque en milímetros. | [65, 4043]
Focus Region | Define el tamaño y la posición de la región de enfoque de la lente. Haga clic sobre el botón Edit botón para configurar la región. |
Autofocus | Un botón para que se ajuste automáticamente la posición de enfoque a las condiciones actuales. |
High Dynamic Range | Modo HDR | Habilita o deshabilita el procesamiento con alto rango dinámico (HDR). | [None, HDR, HDR+] Nota: HDR + solo está disponible en los modelos IS3800. HDR no está disponible para unidades en color.