# Configuración de la comunicación industrial

Los siguientes pasos describen el proceso general para configurar las comunicaciones entre el sistema de visión In-Sight y un PLC compatible conectado a la red de comunicación:

1. Instale y conecte el sistema de visión In-Sight a la red de comunicación. Para más información al respecto, consulte el manual de referencia del hardware de su dispositivo.

2. Instale e inicie el In-Sight Vision Suite.

3. Seleccione su sistema de visión en el panel de dispositivos que se encuentra en el lado izquierdo de la ventana (1) y haga seguidamente clic sobre el botón Network Settings en la ficha Utilities que se encuentra en la parte inferior de la ventana de la aplicación (2).

   Se visualiza entonces la utilidad Network Settings.

   Consejo:
   - Si ya está conectado al sistema de visión y tiene activado el adaptador de In-Sight, pulse el botón (Home) situado en la esquina superior izquierda de la ventana de la aplicación a fin de pasar a la interfaz de In-Sight Vision Suite. A continuación, seleccione el sistema de visión que desea configurar y abra el cuadro de diálogo Network Settings tal como se describió anteriormente.
   - No se puede configurar un sistema de visión con el que uno ya está conectado (o sea, para el que ya se tiene abierta la ventana del adaptador de In-Sight). Las utilidades disponibles (incluida la de Network Settings) están únicamente habilitadas si no se está conectado al dispositivo en cuestión.
4. Ajuste los parámetros de Network Settings del sistema de visión y cerciórese de que son compatibles con la red del PLC. El sistema de visión puede conectarse directamente al PLC o a un conmutador de red. Cuando haya terminado, cierre la utilidad.

5. Haga clic sobre el botón Industrial Ethernet de la ficha Utilities del In-Sight Vision Suite para iniciar la utilidad Industrial Ethernet Configuration.

6. En el menú desplegable de Select Protocol, seleccione la opción pertinente: None, EtherNet/IP, PROFINET. Haga clic sobre OK para que se aplique la opción seleccionada.

   Consejo: Si se cambia de protocolo pasando de uno que ya se tiene configurado a otro de otro tipo, puede que sea necesario reiniciar la utilidad. En tal caso, se visualiza el botón Restart en lugar del botón OK.

7. Instale y configure los archivos y el software específicos del PLC en el ordenador con el que se está ejecutando el In-Sight Vision Suite. Para más información sobre la instalación de archivos de configuración específicos para un determinado protocolo, consulte los temas Configuración del PLC EtherNet/IP, Configuración del PLC PROFINET.

8. Ponga el sistema de visión en línea y verifique si el sistema de visión aparece en el software utilizado para configurar el PLC.

9. Ponga el sistema de visión fuera de línea y configure la tarea para que se intercambie información entre el sistema de visión y el PLC.

Nota:

- Para más información sobre los parámetros de configuración de red, consulte el tema Configuración de red en la Ayuda de In-Sight Vision Suite.
- Sólo uno de los protocolos, EtherNet/IP, PROFINET puede estar activo en el sistema de visión. Consulte el tema Ethernet industrial en la Ayuda de In-Sight Vision Suite para obtener más información sobre la configuración del protocolo en el In-Sight Vision Suite.