# Segmentación

La ficha Segmentación permite ajustar y modificar los ajustes de los parámetros que rigen la segmentación de los caracteres contenidos en la RDI. Normalmente, los valores y ajustes predeterminados son apropiados para leer la mayoría de los textos. Sin embargo, en casos más complicados habrá que modificar algunos de ellos. Esos casos suelen resolverse especificando una anchura de carácter mínimo, una anchura máxima y/o un espaciado mínimo entre caracteres (es decir, la distancia entre caracteres sucesivos, como por ejemplo desde el borde izquierdo de un carácter hasta el borde izquierdo del siguiente).

Nota:

- Los parámetros de esta ficha no pueden ser referenciados a celdas externas. Si se requieren referencias de celda, configure el parámetro «Ajustes externos» para hacer referencia a una función OCRMaxSettings.
- Si el parámetro «Ajustes externos» está configurado para hacer referencia a una función OCRMaxSettings, se deshabilitarán los controles en la ficha Segmentation.
- Mientras se está en la ficha Segmentación, se puede ajustar la RDI (el botón Edit Graphic está habilitado) y los gráficos de segmentación (rectángulos de caracteres) se actualizan mientras se modifica la RDI.
- Cuando se visualiza la RDI y las regiones de los caracteres, las líneas de las regiones de caracter pueden estar parcialmente ocultas por la hoja de cálculo superpuesta. Cuando ajuste los parámetros de Segmentación, oculte la hoja de cálculo semitrasparente para poder ver bien todas las regiones de los caracteres.

## Recomendaciones para la segmentación

- Las imágenes que tienen el fondo con texturas marcadas y/o con ruido que se mezcla con los caracteres son difíciles de segmentar.
- La RDI debe contener únicamente los caracteres a leer y no debe incluir características extrañas claramente visibles, como otros caracteres o bordes de etiquetas.
- Si hay dos caracteres en contacto entre sí, será necesario ajustar parámetros. Si los caracteres que están en contacto son de anchura fija, se puede especificar la anchura de los mismos para corregirlo. Pero las fuentes proporcionales con caracteres yuxtapuestos son problemáticas y, a veces, la función no llega a procesarlos correctamente.
- En los casos en los que hay líneas cortas de texto (por ejemplo, con tres caracteres o menos) o relativamente cortas pero con una gran cantidad de ruido, especificar el «Intervalo de ángulos» ayuda a la función a compensar correctamente la incertidumbre que hay inherentemente al determinar la orientación de una línea corta de texto.
- Todos los caracteres pertenecientes a una línea de caracteres deben tener la misma orientación e inclinación.
- En el caso de caracteres impresos con impresora matricial, si están bien diferenciadas (es decir, no tienen puntos yuxtapuestos), puede ser necesario ajustar el parámetro «Tamaño mínimo de los fragmentos de carácter» para que se segmenten correctamente los caracteres.
- El ancho de trazo de los caracteres debe ser de por lo menos dos píxeles.
- El tamaño mínimo de los caracteres grandes (generalmente alfanuméricos) es de 8 x 8 píxeles. El tamaño mínimo de los caracteres pequeños (p. ej., un punto final) es de 2 x 2 píxeles.

Parámetro | Descripción
Gráfico de imagen de salida | Tipo de imagen de salida a visualizar: Imagen de entrada Imagen normalizada Imagen binaria Nota: Este parámetro invalida temporalmente el parámetro Gráfico de imagen de salida en la ficha General. Tras salir de la ficha Segmentación, se restablece el parámetro Gráfico de imagen de salida en la ficha General. Consejo: Utilice el parámetro «Gráfico de imagen de salida» para ver la imagen normalizada o binaria de los caracteres mientras esté ajustando los parámetros de Segmentación (sitúe adecuadamente la hoja de propiedades de OCRMax para poder ver claramente la imagen). Las imágenes normalizada y binaria pueden ser herramientas de diagnóstico útiles para comprender y solucionar casos problemáticos.
Parámetros de segmentación | Especifica la configuración de parámetros utilizada para realizar la segmentación.
Polaridad de los caracteres | Especifica la polaridad de los caracteres en la imagen de entrada. Nota: Para mejorar el rendimiento de la función, especifique la polaridad del texto.
1 = Negro sobre blanco | La polaridad del texto equivale a texto negro sobre fondo blanco.
2 = Blanco sobre negro | La polaridad del texto es la de texto blanco sobre fondo negro.
4 = Automático (valor predeterminado) | La función determinará automáticamente la polaridad de texto y fondo.
Tipo de ancho de carácter | Especifica cómo se espera que varíen las anchuras los caracteres de la fuente, lo que determina cómo deben combinarse o subdividirse los fragmentos de carácter. Nota: El ancho del carácter es también el ancho de la región del carácter (por ejemplo, el cuadro delimitador en tinta), no el de la región de interés (RDI) (que normalmente incluiría un relleno alrededor de la región del carácter).
1 = Automático (valor predeterminado) | La anchura de los caracteres es desconocida. La fuente puede ser de anchura fija o proporcional. Los fragmentos de carácter que tienen una anchura mayor que el ancho de carácter máximo especificado se subdividirán en caracteres individuales que pueden tener o no la misma anchura, dependiendo esto de dónde determine la función situar el mejor lugar para subdividir los fragmentos de caracteres.
2 = Fijo | Todas las regiones de los caracteres de la fuente tienen la misma anchura. Los fragmentos de carácter que son más anchos que el ancho de carácter máximo especificado se subdividirán en caracteres individuales que tienen la misma anchura.
4 = Variable | Los caracteres de esta fuente pueden tener regiones de carácter que tienen distintas anchuras. Los fragmentos de carácter que tienen una anchura mayor que el ancho de carácter máximo especificado se subdividirán en caracteres individuales que pueden tener o no la misma anchura, dependiendo esto de dónde determine la función situar el mejor lugar para subdividir los fragmentos de caracteres.
Ancho mínimo de carácter | Especifica la anchura mínima de la región de carácter, en píxeles (1 - 1000, por defecto = 3), que debe tener un carácter para que sea notificado. Este ajuste facilita filtrar el ruido de fondo u otras características que no son texto. Nota: Si la fuente que se está leyendo contiene elementos de texto pequeños (es decir, puntos finales, dos puntos, guiones, etc.), la posibilidad de discriminar el ruido de fondo puede ser limitada, ya que si se establece un valor mínimo demasiado alto, se pueden descartar también los caracteres que existen realmente.
Usar el ancho máximo de carácter | Especifica si la función debe tener en cuenta o no el ancho máximo permitido para la región de carácter de un carácter. Este ajuste puede utilizarse para ayudar a la función a determinar si un fragmento de carácter debe subdividirse o combinarse. Si debe subdividirse el fragmento de carácter, el parámetro «Tipo de ancho de carácter» determina la técnica apropiada para realizarlo.
0 = DESACTIVADO (por defecto) | La función no tendrá en cuenta el ancho máximo permitido para la región de un carácter.
1 = Activado | La función tendrá en cuenta el ancho máximo permitido para la región de un carácter. Si se activa esta opción, los caracteres más anchos que el valor especificado se subdividirán en trozos no demasiado anchos.
Ancho máximo de carácter | Especifica el ancho máximo permitido de la región de carácter de un carácter, en píxeles (1 - 5000; por defecto = 100). Nota: Este ajuste no está disponible a menos que esté habilitado el parámetro Utilizar ancho máximo de carácter.
Altura mínima de carácter | Especifica la altura mínima de la región de carácter, en píxeles (1 - 1000, por defecto = 3), que debe tener un carácter para que sea notificado. Este ajuste facilita filtrar el ruido de fondo u otras características que no son texto. Nota: Si la fuente que se está leyendo contiene elementos de texto pequeños (es decir, puntos finales, dos puntos, guiones, etc.), la posibilidad de discriminar el ruido de fondo puede ser limitada, ya que si se establece un valor mínimo demasiado alto, se pueden descartar también los caracteres que existen realmente.
Usar la altura máxima de carácter | Especifica si la función debe tener en cuenta o no la altura máxima permitida para la región de carácter de un carácter. Este valor se utiliza de dos maneras: En primer lugar, permite detectar la línea en bruto, por ejemplo, para rechazar el ruido adyacente vertical y/u otras líneas de caracteres verticales adyacentes. En segundo lugar, los caracteres individuales cuya altura supere este valor se ajustarán para cumplir este requisito de altura.
0 = DESACTIVADO (por defecto) | La función no tendrá en cuenta la altura máxima permitida para la región de un carácter.
1 = Activado | La función tendrá en cuenta la altura máxima permitida para la región de un carácter.
Altura máxima de carácter | Especifica la altura máxima permitida de la región de carácter de un carácter, en píxeles (1 - 5000; por defecto = 100). Nota: Este ajuste no está disponible a menos que esté habilitado el parámetro Utilizar la altura máxima de carácter.
Usar relación de aspecto mínima de carácter | Especifica si la función tendrá en cuenta o no la relación de aspecto mínima permitida para un carácter, siendo la relación de aspecto el cociente obtenido al dividir la altura de la línea completa de caracteres entre la anchura de la región de un carácter.
0 = DESACTIVADO | La función no tendrá en cuenta la relación de aspecto mínima permitida para un carácter.
1 = ACTIVADO (por defecto) | La función tendrá en cuenta la relación de aspecto mínima permitida para un carácter. Cuando la función está habilitada, un carácter que tiene una relación de aspecto inferior a la permitida (o sea, tiene un ancho demasiado grande) se subdividirá en trozos no demasiado anchos.
Relación de aspecto mínima de carácter | Define la relación de aspecto mínima permitida de un carácter (0 - 500; por defecto = 80). Este ajuste puede utilizarse para establecer indirectamente la anchura máxima de los caracteres utilizando la altura total de la línea de caracteres, en la que la anchura máxima es igual a la altura de la línea dividida por el valor de Relación de aspecto mínima de carácter. Los fragmentos de carácter más anchos de lo permitido por este parámetro no se combinarán, pero se dividirán para formar dos o más fragmentos de carácter que no son demasiado anchos (lo que se controla mediante el parámetro «Tipo de ancho de carácter»). Nota: Este ajuste no está disponible a menos que está habilitado el parámetro Utilizar relación de aspecto mínima de carácter.
Margen angular | Especifica el intervalo de búsqueda de ángulo (0 - 45; por defecto = 0), en grados. Nota: Si la línea de texto ha sufrido una rotación angular o presenta una inclinación y dicha rotación o inclinación se mantiene en las distintas imágenes, configure la Región de forma que compense estas desviaciones. Cualquier valor superior a 0 aumentará el tiempo de ejecución del proceso de segmentación.
Intervalo de inclinaciones | Especifica el intervalo de búsqueda de inclinación (0 a 45; por defecto = 0), en grados. Nota: Si la línea de texto ha sufrido una rotación angular o presenta una inclinación y dicha rotación o inclinación se mantiene en las distintas imágenes, configure la Región de forma que compense estas desviaciones. Cualquier valor superior a 0 aumentará el tiempo de ejecución del proceso de segmentación.
Modo de combinación de fragmentos de caracteres | Especifica cómo debe combinar la función los fragmentos de carácter cuando se forman caracteres en la etapa de segmentación. Determina si es necesario o no que dos fragmentos de carácter se superpongan para que se consideren partes integrantes de un carácter o si los fragmentos de carácter separados por un intersticio pueden considerarse o no partes integrantes de un carácter.
1 = Superposición requerida (por defecto) | Los fragmentos de caracteres deben superponerse horizontalmente, en conformidad con el valor especificado en el parámetro Superposición mínima de fragmentos de carácter.
2 = Establecer brecha intercarácter mín. | Los fragmentos de caracteres separados entre sí horizontalmente se pueden combinar para formar caracteres. Se combinarán cualesquiera dos fragmentos cuya separación sea inferior al valor definido en el parámetro Brecha intercarácter mín..
4 = Establecer brecha intercarácter mín. / brecha intracarácter máx. | Los fragmentos de caracteres separados entre sí por un intersticio horizontal pueden combinarse para formar caracteres enteros, basándose la decisión de unir o no dos fragmentos en los valores definidos en los parámetros Brecha intercarácter min. y Brecha intracarácter máx..
Superposición mínima de fragmentos de carácter | Especifica la fracción mínima (0 - 100; por defecto = 0) de solapamiento horizontal de dos fragmentos de carácter para que los dos fragmentos se consideren partes integrantes de un mismo carácter. Con el valor predeterminado (0) se combinarán todos los pares de fragmentos de carácter que se superponen en por lo menos 1 píxel. Si se utilizan valores más grandes, se exige que los fragmentos de carácter se solapen de forma más sustancial. En el caso de aplicaciones en las que algunos pares de caracteres se superponen horizontalmente de forma intencionada (esto se denomina a veces también como kérning) o en los casos en los que la etapa Refinar no llega a corregir totalmente una rotación o inclinación (debidas normalmente a una impresión irregular), es necesario utilizar el valor predeterminado.
Brecha intracarácter máx. | Especifica el tamaño máximo del intersticio horizontal, en píxeles (0 - 1000; por defecto = 5), que puede haber en un carácter individual, dentro de un carácter, incluso para caracteres dañados. Nota: En las situaciones de aplicación más habituales, en las que las separaciones entre caracteres adyacentes son siempre más anchas que las que pueden ocurrir dentro de un carácter fracturado, configure el parámetro Brecha intercarácter mín. con el valor del parámetro Brecha intracarácter máx. más 1. Por ejemplo, si los caracteres no presentan nunca brechas internas horizontales, se pondría el parámetro Brecha intracarácter máx. al valor 0 y el parámetro Brecha intercarácter mín. al valor de 1.
Brecha intercarácter mín. | Especifica el tamaño mínimo de separación horizontal, en píxeles (0 - 1000; por defecto = 0), que debe haber entre dos fragmentos de carácter para que pertenezcan a caracteres distintos. La separación se mide desde el borde derecho de la región de carácter de un carácter hasta el borde izquierdo de la región de carácter del siguiente carácter. Si la separación entre dos fragmentos no alcanza este valor, los fragmentos se considerarán como partes integrantes del mismo carácter, a menos que el carácter combinado resulte excesivamente ancho (según lo especificado en los parámetros Ancho máximo de carácter y/o Relación de aspecto mínima de carácter). Nota: En las situaciones de aplicación más habituales, en las que las separaciones entre caracteres adyacentes son siempre más anchas que las que pueden ocurrir dentro de un carácter fracturado, configure el parámetro Brecha intercarácter mín. con el valor del parámetro Brecha intracarácter máx. más 1. Por ejemplo, si los caracteres no presentan nunca brechas internas horizontales, se pondría el parámetro Brecha intracarácter máx. al valor 0 y el parámetro Brecha intercarácter mín. al valor de 1.
Tamaño mínimo de los fragmentos de carácter | Especifica el número mínimo de píxeles de primer plano (es decir, texto) (0 - 1000; por defecto = 15) que debe tener un fragmento para que se considere como un posible carácter. A la hora de establecer este ajuste, debe considerarse que ha de tener un valor suficientemente pequeño como para que se conserven los fragmentos de texto que existen realmente, pero también lo suficientemente grande como para que se excluyan los fragmentos pequeños de ruido de fondo. En los casos de texto de matriz de puntos y texto con caracteres pequeños como los puntos finales, puede ser necesario utilizar un valor de ajuste menor. En el caso de texto de trazo continuo, en el que los caracteres no tienden a romperse en múltiples trozos más pequeños, puede ser necesario utilizar un valor de ajuste mayor.
Tamaño mínimo de carácter | Especifica el número mínimo de píxeles de primer plano (es decir, texto) (0 - 5000; por defecto = 30) que debe tener un carácter binarizado para que sea notificado. Se descartarán los caracteres que tienen muy pocos píxeles. Este ajuste facilita filtrar el ruido de fondo u otras características que no son texto. Nota: Si la fuente que se está leyendo contiene elementos de texto pequeños (es decir, puntos finales, dos puntos, guiones, etc.), la posibilidad de discriminar el ruido de fondo puede ser limitada, ya que si se establece un valor mínimo demasiado alto, se pueden descartar también los caracteres que existen realmente.
Parámetros avanzados de segmentación | Especifica parámetros adicionales a aplicar durante el proceso de segmentación.
Modo de normalización | Especifica el modo utilizado para normalizar la imagen y que elimina las variaciones de fondo para utilizar los 256 valores en escala de grises (0 - 255). Nota: Este ajuste debe ser idéntico tanto para el entrenamiento como para el tiempo de ejecución. Modificarlo después del entrenamiento puede causar problemas de clasificación.
1 = Ninguno | No se ejecutará ninguna normalización.
2 = Global | Se ejecuta una normalización global que utiliza información de toda la RDI y no variaciones locales. Esta opción es la más adecuada cuando el color de fondo y el texto son uniformes en toda la RDI; es también el modo más rápido.
4 = Local (por defecto) | Se ejecuta una normalización local que utiliza información local sobre cada región de carácter contenida en la RDI para normalizar la imagen. Esta opción elimina los degradados de fondo y debe probarse en el caso de que el modo Global no funcione.
8 = Local avanzado | Se ejecuta una normalización local que utiliza información local sobre cada región de carácter contenida en la RDI para normalizar la imagen, incluidos ajustes no solo para el fondo, sino también para el contraste del primer plano. Esta opción elimina los degradados de fondo y corrige también las variaciones de contraste en el texto; es también la opción que más tiempo requiere de las tres.
Usar filtro de ancho del trazo | Especifica si se eliminan o no de la imagen normalizada todos los elementos que no tienen el mismo ancho de trazo que el resto de la imagen. Con esta opción se puede eliminar algunos tipos de características que no son de texto, como líneas finas que, de no eliminarse, podrían unir caracteres cercanos. Con esta opción se pueden también eliminar algunas variaciones de fondo de bajo contraste que, de no eliminarse, podrían superar el umbral de binarización y crear fragmentos falsos y/o interconectar caracteres cercanos. Sin embargo, esta opción puede causar problemas cuando el texto no tiene un ancho de trazo uniforme y/o el texto tiene un contraste que varía significativamente (por ejemplo, partes con trazos muy tenues). Nota: Este ajuste debe ser siempre el mismo, durante el entrenamiento y el tiempo de ejecución. Modificarlo después del entrenamiento puede causar problemas en la clasificación.
0 = DESACTIVADO | La función no eliminará todo lo que haya en la imagen que no tenga el mismo ancho de trazo que el resto de los fragmentos de la imagen.
1 = ACTIVADO (por defecto) | La función eliminará todo lo que haya en la imagen que no tenga el mismo ancho de trazo que el resto de los fragmentos de la imagen.
Ignorar fragmentos de borde | Especifica si la función debe ignorar completamente o no los fragmentos en contacto con la RDI. Ignorar dichos fragmentos puede resultar útil en el caso de características no textuales, como bordes de etiquetas, que podrían estar dentro de la RDI. Nota: Si un fragmento se extiende desde el borde de la región de carácter hasta la línea principal del texto, se considerará que el fragmento es un carácter. Cuando este parámetro está habilitado, el fragmento no debe extenderse hasta la línea principal del texto que deba excluirse.
0 = DESACTIVADO (por defecto) | La función no ignorará los fragmentos de bordes.
1 = Activado | La función ignorará los fragmentos de bordes.
Umbral de binarización | Especifica un modificador porcentual (0-100: por defecto = 50) en el intervalo que se utiliza para calcular el umbral de binarización con el que se binariza la imagen normalizada diferenciando entre texto y fondo. Por ejemplo, el ajuste por defecto del 50% da un umbral de binarización de aproximadamente 128 (en un intervalo de escala de grises de 0 a 255), donde 0 equivale a texto en negro sobre blanco y 100, a texto en blanco sobre negro. Si se utiliza un valor inferior a 50%, se altera el umbral de binarización de forma que se tendrá menos texto y más fondo, mientras que si se utiliza un valor mayor que 50% se tendrá menos fondo y más texto. Por lo general, el valor predeterminado binariza satisfactoriamente la imagen; sin embargo, en los casos en los que hay una textura de fondo u otras variaciones del fondo, la disminución de este valor puede ayudar a compensar las variaciones de fondo. Nota: Este ajuste debe ser siempre el mismo, durante el entrenamiento y el tiempo de ejecución. Modificarlo después del entrenamiento puede causar problemas en la clasificación.
Umbral de contraste de los fragmentos de caracteres | Especifica el contraste mínimo [en niveles de escala de grises (0 - 255; por defecto = 30)] que debe tener un fragmento en su totalidad, con respecto al umbral en la imagen normalizada, para que pueda ser considerado como una posible parte integrante de un carácter. Los píxeles en primer plano de un fragmento alcanzan siempre el valor de umbral, pero si resulta que todos los píxeles de un fragmento están muy cerca del valor umbral, entonces es probable que el fragmento sea solo ruido y no texto. Con un valor de 0 se evita que se rechacen los fragmentos de bajo contraste.
Distancia máxima de los fragmentos a la línea principal | Especifica la distancia, en tanto por ciento de la altura de carácter (0 - 1000; por defecto = 0), que puede separar verticalmente un fragmento de la «línea principal» que pasa a través del texto. Por lo general, se espera que los caracteres se sitúen a lo largo de una línea horizontal recta tras un procedimiento de refinamiento (etapa de compensación de la orientación angular e inclinación). Sin embargo, los caracteres pueden presentar a veces «irregularidades» que se manifiestan por desviaciones verticales de las posiciones de los caracteres. Con la configuración predeterminada, estos fragmentos de carácter se rechazarían porque no se encuentran situados a lo largo de la «línea principal» de caracteres. Si se aumenta el valor de este parámetro, la función puede conservar los fragmentos que no se encuentran situados a lo largo de la «línea principal» de caracteres.
Modo de análisis de la segmentación | Especifica el tipo de modo de análisis de caracteres a ejecutar para determinar la segmentación óptima de caracteres. Este parámetro determina si se realizan o no análisis adicionales tras la etapa de agrupación.
1 = Mínimo | Realiza un análisis básico de la segmentación; únicamente tras el análisis de la etapa de agrupación.
2 = Estándar (por defecto) | Ejecuta un análisis adicional de la línea en su totalidad, con inclusión del espaciado entre caracteres, para determinar la segmentación óptima. Cuando está habilitada, la función se verá afectada por los parámetros «Espaciado mínimo», «Tipo de espaciado entre caracteres» y «Posición del espaciado entre caracteres».
Espaciado mínimo | Especifica el espaciado mínimo, en píxeles (0 - 1000; por defecto = 0), que puede haber entre dos caracteres, calculado a partir del parámetro Posición del espaciado entre caracteres. Si el espaciado entre dos fragmentos es menor que el ajustado, se considerará que estos dos fragmentos son parte integrante de un mismo carácter, a menos que el carácter combinado resulte excesivamente ancho (según lo especificado por los parámetros Ancho máximo de carácter y/o Relación de aspecto mínima de carácter). Nota: Si el parámetro Modo de análisis de segmentación se ajusta a Mínimo, este parámetro se desactivará.
Posición del espaciado entre caracteres | Especifica cómo debe medirse el espaciado entre dos caracteres sucesivos. Por espaciado (pitch) se entiende la distancia (aproximada) entre puntos correspondientes de caracteres adyacentes y no como la distancia entre el punto final de un carácter y el del comienzo del siguiente (denominada intersticio entre caracteres). En el caso de las fuentes de espaciado fijo, en las que los caracteres tienen distintas anchuras, el espaciado tendrá normalmente un valor constante únicamente cuando se utilice la métrica de espaciado apropiada. Nota: Si el parámetro Modo de análisis de segmentación se ajusta a Mínimo, este parámetro se desactivará.
1 = Auto (por defecto) | Indica que se está utilizando una métrica desconocida. El espaciado apropiado puede ser cualquiera de las otras posiciones de espaciado, o bien no hay una posición de espaciado constante (como en el caso de una fuente de proporcional). La función OCRMax determinará la métrica de espaciado adecuada.
2 = De izquierda a izquierda | Indica que el espaciado entre caracteres se mide como la distancia desde el lado izquierdo de la región de un carácter hasta el lado izquierdo de la región del carácter adyacente. Nota: Los términos «izquierda» y «derecha» son relativos al eje de coordenadas definido por la RDI, es decir, «derecha» equivale al sentido positivo del eje X.
4 = De centro a centro | Indica que el espaciado se mide como la distancia que hay desde el centro de la región de un carácter hasta el centro de la región del carácter adyacente.
8 = De derecha a derecha | Indica que el espaciado se mide como la distancia que hay desde el lado derecho de la región de un carácter hasta el lado derecho de la región del carácter adyacente. Nota: Los términos «izquierda» y «derecha» son relativos al eje de coordenadas definido por la RDI, es decir, «derecha» equivale al sentido positivo del eje X.
Tipo de espaciado entre caracteres | Especifica si el espacio entre caracteres sucesivos tiene un valor único y fijo o un valor que varía, según los caracteres en concreto. Por espaciado (pitch) se entiende la distancia (aproximada) entre puntos correspondientes de caracteres adyacentes y no como la distancia entre el punto final de un carácter y el del comienzo del siguiente (denominada brecha intercarácter). Nota: Si el parámetro Modo de análisis de segmentación se ajusta a Mínimo, este parámetro se desactivará.
1 = Auto (por defecto) | Indica que el espaciado es de tipo desconocido, pero se espera que sea fijo o proporcional y no variable. La función OCRMax determinará cuál es el tipo que mejor se adapta.
2 = Fijo | Especifica que el espaciado es fijo, lo que significa que el espaciado entre cualquier par de caracteres es constante. Es decir, que es independiente de la anchura de los rectángulos de caracteres. El espaciado se mide a partir del parámetro Posición del espaciado entre caracteres.
4 = Proporcional | Indica que el paso es proporcional, es decir, que el espaciado entre cualquier par de caracteres depende de los caracteres en cuestión. Por ejemplo, la distancia entre dos letras «i» en minúscula puede ser mucho más pequeña que la distancia entre dos letras «M» en mayúscula. Nota: Si bien el espaciado medido entre caracteres no suele ser constante a lo largo de una cadena, la brecha intercarácter, es decir, la distancia entre el lado derecho de la región de un carácter y el lado izquierdo de la región del carácter adyacente, sí que es aproximadamente constante. Los términos «izquierda» y «derecha» son relativos al eje de coordenadas definido por la RDI, es decir, «derecha» equivale al sentido positivo del eje X.
8 = Variable | Indica que no hay ninguna métrica de distancia entre caracteres que es constante a lo largo de una cadena, es decir, que la ubicación de caracteres es errática y que el espaciado no es fijo ni proporcional. La función OCRMax no debe tratar de determinar el tipo de espaciado. Nota: Un espaciado entre caracteres Variable es diferente de uno Auto debido a que Auto presupone que el espaciado es fijo o proporcional, pero no conocido.
Mostrar diagnósticos | Especifica qué tipo de gráficos de diagnóstico se visualizarán sobre la imagen.
0 = ocultar todo (por defecto) | Se ocultarán todos los gráficos de datos de diagnóstico, excepto cuando la celda que contiene la función OCRMax está seleccionada en la hoja de cálculo.
1 = mostrar únicamente los caracteres rechazados | Se indicaran en rojo las regiones alrededor de los caracteres rechazados y se visualiza la línea principal del texto dentro de un rectángulo azul. Ejemplo
2 = mostrar únicamente los fragmentos conservados | Se indican en cian las regiones alrededor de los fragmentos conservados y se visualiza la línea principal del texto dentro de un rectángulo azul. Ejemplo
3 = mostrar únicamente los fragmentos rechazados | Se indican en amarillo las regiones alrededor de los fragmentos rechazados y se visualiza la línea principal del texto dentro de un rectángulo azul. Ejemplo
4 = mostrar todo | Se indican las regiones alrededor de los caracteres conservados (verde), caracteres rechazados (rojo), fragmentos conservados (cian), fragmentos rechazados (amarillo), La línea principal del texto (azul) y la línea principal extendida del texto (magenta).