# Read Job

Lee una tarea de la ranura de trabajo de In-Sight especificada.

## Entradas de Read Job

Sintaxis: RJ[ID]

Parámetro | Descripción
--- | ---
ID | El número de identificación de la tarea (0 a 999).

## Salidas de Read Job

Devuelve un código de estado seguido de un terminador de línea seguido, a su vez, de líneas de datos del trabajo.

Los códigos de estado son:

Códigos de estado | Descripción
--- | ---
1 | El comando se ha ejecutado correctamente.
0 | Comando no reconocido.
-1 | El número de identificación de la tarea está fuera del intervalo permitido (0 a 999).
-2 | No se ha podido leer la tarea o la ranura de tarea está vacía, por lo que no se pudo ejecutar el comando.
-4 | El In-Sight sistema de visión se ha quedado sin memoria.
-6 | El usuario no dispone de acceso total para ejecutar el comando.

Las líneas de datos de la tarea:

Parámetro | Descripción
--- | ---
Nombre | La primera línea contiene el nombre de la tarea.
Tamaño | La segunda línea contiene un valor entero que indica el tamaño (en bytes) del trabajo.
Datos | Los datos reales del trabajo se codifican en forma de valores ASCII hexadecimales formateados a 80 caracteres por línea. Cada línea termina con un carácter de terminación.
Suma de comprobación | La última línea contiene cuatro bytes ASCII hexadecimales que representan la suma de verificación de los datos de la tarea.

## Ejemplo con Read Job

Para recibir información sobre la tarea "85Test.jobx" que se ha guardado en el sistema de visión In-Sight, emita el siguiente comando: RJ85

Tras la emisión del comando Read Job, la primera línea visualizada en la ventana telnet es el código de estado (1) seguido por el nombre de la tarea (85Test.jobx) y el tamaño expresado en bytes (1900) y, a continuación, los datos de la tarea en formato ASCII hexadecimal. Finalmente, se visualiza en la última línea la suma de verificación representada por cuatro bytes en ASCII hexadecimal ASCII (48A3).

Nota: Debido a la codificación ASCII hexadecimal de los datos, el tamaño que notifica el comando RJ será dos veces mayor que el tamaño real en bytes del archivo .JOBX almacenado en el In-Sight sistema de visión.