# Impresión del patrón de calibración mediante el cuadro de diálogo de Print Grid

Nota:

- Utilice la funcionalidad de impresión de cuadrícula (Print Grid) únicamente en situaciones de medición y experimentación aproximadas y no en aplicaciones que requieren un alto grado de precisión (en cuyo caso hay que utilizar un patrón de calibración fabricado con precisión).
- Hay que seleccionar un In-Sight 2800 o In-Sight 3800 en la lista de dispositivos para que se visualice el botón Calibration Grid (Cuadrícula de calibración).

1. Abra In-Sight Vision Suite.

2. Haga clic sobre el botón Print Calibration Grid (Imprimir cuadrícula de calibración).

3. Ajuste los valores para la cuadrícula.

   - Tipo de cuadrícula: se puede escoger entre dos cuadrículas tipo damero.

     - Damero, con marca fiducial
     - Damero, sin marca fiducial
   - Espaciado de cuadrícula: se puede elegir el tamaño de la cuadrícula. El valor predeterminado es 10.
   - Unidades de cuadrícula: se puede elegir la unidad de medida de la cuadrícula. El valor predeterminado es milímetros.

4. Haga clic sobre el botón Print.

5. Coloque la cuadrícula impresa delante de la cámara.