# GetOnline

Devuelve el estado de conexión del sistema de visión In-Sight.

## GetOnline Entradas

Sintaxis: GetOnline(Event)

Parámetro | Descripción
--- | ---
Event | Un evento externo que fuerza una actualización. Este parámetro debe hacer referencia a la función AcquireImage, una estructura Event o una función Button.

## GetOnline Salidas

Devuelve | Un valor de 0.000 si el sistema de visión está sin conexión. Un valor de 1.000 si el sistema de visión está en línea.

Nota: Hay que hacer referencia a un objeto de evento en línea o sin conexión si se quiere que el valor cambie inmediatamente cuando el dispositivo se pone en línea o pasa a sin conexión. Si hace referencia a la función AcquireImage (A0 por defecto), el valor se actualiza únicamente cuando se activa una captura.

## Ejemplo con GetOnline

1. Arrastre la herramienta GetOnline y suéltela en la hoja de cálculo.

2. Se abrirá la hoja de propiedades de GetOnline.

3. Haga clic sobre OK para aceptar la configuración predeterminada de la hoja de propiedades. La celda mostrará 0.000 para indicar que el sistema de visión está sin conexión.

4. Entre una función Event y haga referencia a ella en la hoja de propiedades de GetOnline.

5. Ponga el sistema de visión en línea. La celda mostrará ahora 1.000 para indicar que el sistema de visión está en línea.

   Nota: Hay que hacer referencia a un objeto de evento en línea o sin conexión si se quiere que el valor cambie inmediatamente cuando el dispositivo se pone en línea o pasa a sin conexión.