# Get Info

Devuelve información sobre el sistema de visión In-Sight.

## Entradas de Get Info

Sintaxis: GI

## Salidas de Get Info

Devuelve un código de estado, seguido de la información sobre el sistema.

Los códigos de estado son:

Códigos de estado | Descripción
--- | ---
1 | El comando se ha ejecutado correctamente.
0 | Comando no reconocido.
-2 | No se ha podido ejecutar el comando.

La información sobre el sistema incluye:

Salida | Descripción
--- | ---
Número de serie | El número de serie del sistema de visión In-Sight.
Versión de la aplicación | La versión actual del firmware del sistema de visión In-Sight.
Versión del monitor | La versión del monitor del sistema de visión In-Sight. El monitor de In-Sight se utiliza principalmente para la resolución de problemas del sensor In-Sight. El "Modo seguro" permite iniciar el In-Sight restableciendo todos los parámetros de ajuste a sus valores originales. Tenga en cuenta que se modificarán entonces los "Ajustes" actuales del sensor In-Sight, inclusive los de E/S, puesta en marcha y los personalizados, y esto sin ningún aviso o advertencia. El modo "Diagnóstico" y el "Modo servidor" son modos de uso interno y no se debe acceder a ellos sin asistencia del servicio técnico de Cognex. "Iniciar In-Sight" inicia el software In-Sight en el sistema.
Dirección MAC | La dirección de control de acceso a medios (MAC, por sus siglas en inglés) del sistema de visión In-Sight.
Fecha de fabricación | La fecha de fabricación del firmware del sistema de visión In-Sight.

## Ejemplo con Get Info

Para visualizar la información sobre el sistema de visión In-Sight, emita el siguiente comando: GI

El sistema de visión responderá inicialmente con 1 para indicar que el comando se ha ejecutado correctamente. A continuación, en las siguientes líneas visualizadas, se presentará la información sobre el sistema.