# WriteDevice

Exporta datos del In-Sight sistema de visión a otro host en la red por medio de una conexión TCP/IP.

Nota: La función WriteDevice puede enviar un mensaje a un host remoto tanto si se está en línea como fuera de línea.

## WriteDevice Entradas

Parámetro | Descripción
Evento | Especifica el evento que fuerza una actualización. Este parámetro tiene que hacer referencia a una de las siguientes: La estructura de datos Image en la celda A0, que contiene la función . Para más información, consulte . Una celda que contiene una función Event. Para más información, consulte Event. Una celda que contiene una función Button. Para obtener más información, consulte Button.
Dispositivo | Una referencia a una celda de la hoja de cálculo que contiene una estructura de datos Device creada por una función TCPClient o TCPServer. Si la celda de la hoja de cálculo contiene una función TCPClient, pero la conexión aún no está establecida, la actualización del Evento desencadenará un intento de reconexión. Para más información, consulte TCPClient.
Data 1, 2, ... | Una referencia a la celda que contiene los datos a exportar al dispositivo del servidor TCP/IP especificado en la función TCPClient. Se concatenan múltiples entradas de datos en un único paquete.

## WriteDevice Salidas

Devuelve | Una estructura de datos Write que contiene los datos que se exportan cada vez que se inicia el evento especificado o #ERR si se cumple una de las siguientes causas de error: Alguno de los parámetros de entrada no es válido. No se ha podido establecer conexión durante el tiempo de espera, en el caso de una notificación de un dispositivo TCPClient. No hay conexión disponible, en el caso de una notificación de un dispositivo TCPServer.