# Load File

Carga la tarea especificada desde la memoria flash del sistema de visión In-Sight.

Nota:

El sistema de visión In-Sight debe estar sin conexión.

## Entradas de Load File

Sintaxis: LF[nombre de archivo]

Entrada | Descripción
--- | ---
Nombre de archivo | El nombre de la tarea. El comando se ejecuta con y sin la extensión .JOBX.

## Salidas de Load File

Códigos de estado | Descripción
--- | ---
1 | El comando se ha ejecutado correctamente.
0 | Comando no reconocido.
-1 | Falta el nombre del archivo.
-2 | No se ha podido cargar la tarea, o bien el sistema de visión está en línea, o bien no se ha encontrado el archivo.
-4 | El sistema de visión se ha quedado sin memoria.
-6 | El usuario no dispone de acceso total para ejecutar el comando.

## Ejemplo con Load File

Para cargar "Producto" como tarea activa en el sistema de visión In-Sight, emita el siguiente comando: LF1job.jobx

El sensor In-Sight responde con un 1 para indicar que se ha cargado la tarea y que se ha activado correctamente la tarea.