# Ajustes del SLMP para PLC

El In-Sight es compatible con SLMP, un protocolo común que establece una conexión fluida entre productos basados en CC-Link IE y TCP/IP. Es un protocolo utilizado por la aplicación para la comunicación con los controladores lógicos programables (PLC) y de movimiento (MC) de las series iQ-Q y FX de Mitsubishi instalados en la red. A diferencia de las comunicaciones por red basadas en EtherNet/IP y PROFINET (en las que las comunicaciones de entrada y salida están controladas por PLC/MC), la comunicación mediante SLMP entre el In-Sight y el PLC/MC es iniciada por el sistema de visión.

Siga los siguientes pasos para habilitar el protocolo SLMP para el In-Sight:

1. Inicie In-Sight Vision Suite y abra la utilidad de Ethernet Industrial desde la ventana Utilidades.
2. Seleccione SLMP en la lista desplegable. Se visualizan entonces la pestaña de Configuración específica para el protocolo y la pestaña de Direccionamiento del dispositivo. Configure la conexión conforme a las propiedades de la red local. Para más información, consulte el tema Ethernet Industrial - Ajustes del SLMP incluido en la Ayuda del In-Sight Vision Suite.
3. Instale la aplicación GX Works en el mismo PC en el que tiene instalado el In-Sight Vision Suite.
4. Inicie la aplicación GX Works y configure el sistema de visión In-Sight para que pueda comunicarse con el PLC/MC de Mitsubishi. Para más información, consulte el manual de instrucciones de GX Works.