# Etiquetas de tarea y etiquetas de sistema para OPC UA

Las etiquetas de tarea son etiquetas configurables por el usuario que representan un valor almacenado en el archivo de tarea In-Sight que puede exponerse a los clientes OPC UA. Las etiquetas de tarea se guardan en el archivo de tarea.

Las etiquetas de sistema son etiquetas predeterminadas que están siempre disponibles en cualquier sistema de visión. Los sistemas de visión son compatibles con el servidor OPC UA y usted puede agregarlos a su configuración. El archivo de tarea no almacena etiquetas de sistema.

Etiqueta de sistema | Accesibilidad | Tipo de datos | Descripción
--- | --- | --- | ---
AcquisitionCount | Sólo lectura | Entero | Devuelve el número de capturas desde que se puso en marcha el sistema de visión.
DiscreteOnline | Sólo lectura | Booleano | Devuelve Falso si se pone a BAJO (0) una línea de entrada discreta (configurada como de tipo en línea / sin conexión). De lo contrario, devuelve Verdadero. Nota: El In-Sight 3800 no tiene una entrada discreta configurable. Por consiguiente, la etiqueta devuelve siempre Verdadero.
GuiOnline | Sólo lectura | Booleano | Devuelve Verdadero si la GUI de está establecida en modo en línea (Sensor Menu > Online).
JobName | Sólo lectura | Cadena | Devuelve el nombre de la tarea activa que se ha cargado en el sistema de visión, si el usuario ha guardado antes la tarea activa.
LiveMode | Lectura/Escritura | Booleano | Reading: Devuelve Verdadero si el sistema está en modo Live Video. En caso contrario, devuelve Falso. Writing: Al escribir cualquier valor distinto de cero en la etiqueta LiveMode, el sistema de visión pasa al modo de vídeo en tiempo real. Si se escribe un cero en la etiqueta LiveMode, se sale del modo de vídeo en tiempo real. Nota: Si tiene abierta la vista de tarea de un sistema de visión en tras haber escrito el valor Verdadero en la etiqueta LiveMode, el In-Sight Vision Suite no visualizará la imagen en tiempo real y no aparecerá indicado el modo Live Video en la barra de estado de la vista de tarea.
NativeOnline | Lectura/Escritura | Booleano | Reading: Devuelve Falso si se ha emitido al sistema de visión el comando de modo nativo "SO0" para puesta en línea. De lo contrario, devuelve Verdadero. Writing: Si se escribe un valor distinto de cero en la etiqueta NativeOnline, el sistema de visión In-Sight se desconecta a través del modo nativo (lo que equivale a emitir el comando de modo nativo "SO0"). Si se escribe un cero en la etiqueta NativeOnline, el sistema de visión podrá ponerse en línea (lo que equivale a emitir el comando de modo nativo "SO1").
En línea | Sólo lectura | Booleano | Devuelve el «AND» lógico de lo siguiente: (DiscreteOnline AND NativeOnline AND GuiOnline).
DiscreteOnline | Sólo lectura | Booleano | Cuando una de las entradas de la cámara está "En línea", la etiqueta DiscreteOnline visualiza su valor. La señal contribuye al estado en línea/en pausa (más información en la sección En línea y Sin conexión).
GuiOnline (HMI) | Sólo lectura | Booleano | Indica si el sistema se ha puesto en pausa desde el control de la HMI.