# Store Job

Guarda la tarea actual en la ranura especificada en la memoria flash de In-Sight sistema de visión.

Nota:

- Si marca la casilla Allow Online Job Save, los usuarios que tengan acceso completo o protegido podrán guardar trabajos mientras están en línea. Si desmarca la casilla Allow Online Job Save, el sistema de visión tendrá que estar fuera de línea para poder guardar los trabajos.

- This command only works on a job saved on the flash memory on the In-Sight vision system. If the job is stored on the configured Job Server or the SD Card installed to the In-Sight vision system, this command does not work.
- Para utilizar la característica ID de tarea, hay que guardar la tarea con un prefijo numérico comprendido en el intervalo de 0 a 999.

## Entradas de Store Job

Sintaxis: TJ[ID][Nombre]

Parámetro | Descripción
--- | ---
ID | El número de identificación de la tarea (0 a 999).
Nombre | El nombre de la tarea. El comando se ejecutará con o sin la extensión de archivo .JOBX.

## Salidas de Store Job

Devuelve un código de estado seguido de un terminador de línea. Los códigos de estado son:

Códigos de estado | Descripción
--- | ---
1 | El comando se ha ejecutado correctamente.
0 | Comando no reconocido.
-1 | El número de identificación de la tarea no es válido o no es un número entero.
-2 | El sensor está en línea, por lo que no se ha podido ejecutar el comando.
-6 | El usuario no dispone de acceso total para ejecutar el comando.

## Ejemplo con Store Job

Para dar a la tarea actual el nombre "Prueba" y guardarla en la ranura 0 del sensor In-Sight, el usuario emite el siguiente comando: TJ00Test.jobx

El sensor In-Sight responde con 1 para indicar que se ha guardado correctamente la tarea actual.