# Store File

Guarda la tarea actual en la memoria flash del sistema de visión In-Sight, el disco RAM o la tarjeta SD.

Nota:

- Si marca la casilla Allow Online Job Save, los usuarios que tengan acceso completo o protegido podrán guardar trabajos mientras están en línea. Si desmarca la casilla Allow Online Job Save, el sistema de visión tendrá que estar fuera de línea para poder guardar los trabajos.

- Para guardar el archivo de la tarea actual con el nombre de archivo especificado en la carpeta RAMDisk del sistema de visión, la sintaxis a utilizar es: TFRAMDisk/[Nombre del archivo]. Por ejemplo, para guardar el archivo "Test.jobx" en la carpeta RAMDisk del sistema de visión, hay que emitir el siguiente comando: "TFRAMDisk/Test.jobx".
- Para guardar el archivo de la tarea actual, con el nombre de archivo especificado, en la carpeta de la tarjeta SD del sistema de visión, la sintaxis a utilizar es TFSDCARD/[Nombre del archivo]. Por ejemplo, para guardar el archivo «Test.jobx» en la carpeta de la tarjeta SD del sistema de visión, ejecute el siguiente comando:

  TFSDCARD/Test.jobx.

- El cuadro de diálogo Job Server Settings se utiliza para configurar un servidor FTP en el que se alojarán archivos de tareas para el sistema de visión, permitiéndose con ello que otros dispositivos, como un PLC o un controlador de robot, cambien de tarea sin tener que especificar una ubicación en los comandos de modo nativo LF y TF enviados para dichos cambios.

## Entradas de Store File

Sintaxis: TF[nombre de archivo]

Parámetro | Descripción
--- | ---
Nombre de archivo | El nombre de la tarea. El comando se ejecuta con y también sin la extensión JOBX.

## Salidas de Store File

Devuelve un código de estado seguido de un terminador de línea. Los códigos de estado son:

Códigos de estado | Descripción
--- | ---
1 | El comando se ha ejecutado correctamente.
0 | Comando no reconocido.
-1 | Falta el nombre del archivo.
-2 | No se ha podido guardar la tarea; el sistema de visión está en línea o no se ha encontrado el archivo, por lo que no se ha podido ejecutar el comando.
-6 | El usuario no dispone de acceso total para ejecutar el comando.

## Ejemplo con Store File

Para dar a la tarea actual el nombre "Prueba" y guardarla en la memoria flash de In-Sight sistema de visión, emita el siguiente comando:

TFPrueba.jobx

El In-Sight sistema de visión responderá con 1 para indicar que se ha guardado correctamente la tarea actual.