# Image Vision Data Access functions

En este tema se presentan las funciones Vision Data Access functions que hacen referencia a una estructura de datos Imagen a través del primer parámetro.

Función | Descripción
--- | ---
GetArea(Imagen, [Índice]) | Devuelve el número de píxeles procesados en un área. La estructura Image debe haber sido creada por una función FindCircleDefects.
GetBrightPixelCount(Image) | Devuelve el número de píxeles cuyo valor en escala de grises está por encima del umbral. La estructura Image debe haber sido creada por una función FindCircleDefects.
GetDarkPixelCount(Image) | Devuelve el número de píxeles cuyo valor en escala de grises está por debajo del umbral. La estructura Image debe haber sido creada por una función FindCircleDefects.
GetHeight(Image, [Índice]) | Devuelve el valor de altura.
GetPixelValue(Image, Fixture, Point) | Devuelve el valor en escala de grises (entre 0 y 255) del punto especificado de la imagen.
GetRegion(Image) | Devuelve una estructura de datos Region que contiene las coordenadas de la región de la función Image referenciada. Esta salida puede utilizarse como una referencia del parámetro Región externa para las herramientas del conjunto Vision Tools que admiten el parámetro Región externa.
GetString(Image) | Devuelve la cadena enviada a un esclavo de In-Sight cuando este recibe un desencadenante de red emitido por un maestro In-Sight. La estructura de datos Image predeterminada de la celda A0 en el sistema maestro debe tener especificada una cadena en el parámetro Datos maestros.
GetThresh(Image) | Devuelve el valor del umbral binario actual. La función GetThresh debe hacer referencia a una estructura de datos Image creada por una función Filter (el Tipo de filtro debe estar configurado como Binarizar, Distancia en escala de grises o Agudizar).
GetWidth(Image, [Índice]) | Devuelve un valor de anchura.
GetX(Image, [Índice1], [Índice2]) | Devuelve la coordenada X.
GetY(Image, Índice) | Devuelve la coordenada Y.
GetPoint3DFrom2D(Image, X, Y) | Devuelve una estructura de puntos 3D, dada la coordenada 2D, expresada en el sistema de coordenadas de píxel, en un mapa de alturas. La función da un error si la forma del fondo no está en la parte inferior de la región, las coordenadas dadas están fuera de intervalo o no hay puntos en la región de interés. Nota: La estructura de puntos 3D está expresada en unidades de mm, en el sistema mundo. Nota: Si el punto dado no tiene ningún dato Z (faltan datos en la nube de puntos debido a sombreado), la función devuelve a pesar de ello la estructura de puntos 3D con el componente Z igual a 0 (plano Y=0).