# Funciones de mensaje

Las funciones de mensaje leen cadenas de texto de un sistema de visión In-Sight y escriben cadenas de texto en un sistema de visión In-Sight mediante una conexión en modo nativo.

- ReadMessage: Lee una cadena de texto enviada por un host de red remoto o un dispositivo en serie mediante el comando Send Message.
- WriteMessage: Escribe una cadena de texto cada vez que se ejecuta un ReadMessage. WriteMessage emite la cadena a través de la misma conexión que utiliza la función ReadMessage.