# Comprobar la configuración de la comunicación PROFINET

Una vez establecida la configuración, compruebe la comunicación PROFINET de la siguiente manera:

1. Haga clic sobre el menú Station en la ventana HW Config y seleccione el menú Open ONLINE. Si hubiera algún problema con la comunicación, podrá ver una marca de tachado en rojo en la esquina superior izquierda del símbolo de sistema de visión.

2. En caso de cualquier error, verifique la conexión física y el nombre del dispositivo asignado. Para ello, compruebe el ajuste PLC => Ethernet => Verify Device Name. En caso de error, se podrá ver una cruz roja en la columna Status. En tal caso, haga clic sobre el botón Assign Name, seleccione el dispositivo correcto en la lista y, a continuación, haga clic sobre Assign Name.

3. Si todo está correcto, se podrá ver una marca verde en la columna Status en lugar de una cruz roja.

Nota:

Si se ha asignado un nuevo nombre al sistema de visión In-Sight, entonces se habrá sobrescrito el nombre original en el sistema de visión. En tal caso, se detiene la CPU de Siemens. Para reiniciar la CPU de Siemens desde la ventana de HW Config, haga clic con el botón derecho sobre la CPU, seleccione la opción Operating Mode y, a continuación, haga clic sobre el botón Warm Restart. Esto debería establecer la comunicación PROFINET entre el PLC y el sistema de visión.